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A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

MŠ STUDÁNKA - MARKVARTICE

U Školy 194, Jablonné v Podještědí
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:
Město Jablonné v Podještědí, Nám. Míru 22 471 25 Jablonné v Podještědí
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:
Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova  
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:
Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova  
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:
duben 2014

A.1 Identifikační údaje 


A.1.1 Údaje o stavbě 
Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí.

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí, pozemek st.č.314 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí

c) předmět projektové dokumentace

Na pozemku st.č.314 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí je umístěna Mateřská škola – Studánka. Stavba má půdorys ve tvaru „U“ o max. rozměrech 20,18 m x 42,9 m. Stavba MŠ je částečně podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešena rovnou střechou s asfaltovou střešní krytinou. Max.výška stavby od podlahy přízemí (±0,000) je 7,6 m.

Dispoziční uspořádání je patrné z výkresové dokumentace. Nosné stěny tvoří železobetonový skelet typu Konstruktiva – Montostav o modulu 6 + 6 x 6. Obvodový plášť je typizovaných keramických panelů typu Monstav s částečnými dozdívkami z příčně děrovaných cihel CDM. Příčky jsou z dutých cihel. Okna jsou dřevěná, vstupní dveře plastová.

Předmětem projektové dokumentace je snížení energetické náročnosti výše uvedené stavby. Projektová dokumentace vychází z energetického auditu zpracovaného f. IR INSPECTIONS, s.r.o. Masarykovo náměstí 93, 549 54 Police nad Metují. Veškeré energetické a tepelně technické výpočty jsou provedeny v energetickém auditu. Projektová dokumentace je v s těmito výpočty a doporučeními energetického auditu v naprostém souladu . 
Technické řešení se stává z těchto základních částí:

A)Výměna oken a vchodových dveří

B) Zateplení obvodového pláště

C)Zateplení střechy a teras
A) Výměna oken a vchodových dveří

Stávající dřevěná zdvojená okna, která jsou na hranici fyzické životnosti a nesplňuji tepelnětechnické parametry, budou demontována a nahrazena novými plastovými. Také kopility v prostoru schodiště budou vybourány a nahrazeny novými plastovými okny. 

Nová okna budou plastová. Okna budou opatřena celoobvodovým  kováním, barva plastu bílá. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2k. Celkové U okna = 1,2 W/m2k.

Součástí výměny oken bude i provedení nových krytů parapetů. Zvenku bude parapet kryt oplechováním z poplastovaného ocelového pozinkovaného  plechu v bílém odstínu. Zevnitř budou osazeny dřevotřískové parapetní desky s laminovaným povrchem v bílém odstínu.

Vchodové dveře budou plastové zateplené. Celková hodnota součinitele prostupu tepla U= 1,2 W/m2k. Prosklené části dveří budou zaskleny izolačním dvojsklem U= 1,1 W/m2k. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním s tříbodovým zámkem. 

Všechna okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena vnitřními protislunečními žaluziemi.
B) Zateplení obvodového pláště
Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (EPS) ve smyslu Nařízení vlády č.163/2002 ve znění vyhl.312/2005 Sbírky.Veškerý materiál  zateplovacího systému bude dodán jako komplexní výrobek od jednoho výrobce, včetně fasádní vrstvy. Provedení zateplovacího systému bude v souladu s požadavky ČSN 732901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.Systém je navržen jako lepený a kotvený.

Před zahájením prací bude provedena tahová zkouška zdiva a odtrhová zkouška na přilnavost fasády ke zdivu, kterými se ověří navrhované projektové parametry fasádního systému, zejména způsob kotvení. Z důvodu předpokládaného nesourodého podkladu a tloušťky tepelně izolačních desek je systém navržen lepený a kotvený. Jednotlivé desky budou lepící stěrkou opatřeny po obvodu + bodově na dvou místech uvnitř obdélníku. Plocha desky opatřené stěrkou bude min. 40%. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému budou prováděny dle výkresové dokumentace. Podklad z břízolitové omítky bude před prováděním zateplovacího systému upraven. Je uvažováno s vyspravením odfouklých nebo jinak nestabilních částí omítky na 20 % plochy fasády. Poté bude celá fasáda opatřena penetračním nátěrem pro zpevnění a scelení podkladu. Na zateplení fasády budou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu Tloušťka desek 140 mm (lambda 0,039 W/mK). Jelikož objekt slouží jako MŠ bude do výšky 2,0 m zateplovacího systému od založení použita pancéřová perlinka. Kotvení desek bude provedeno pomocí hmoždinek do voštinové zdiva, neboť stávající zdivo je provedeno z keramických děrovaných bloků CDK. 

Zateplení soklu bude  provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu  tl. 120mm (lambda 0,035 W/mK). U zateplení soklu pod úrovní terénu bude před tepelně izolační desky vložena nopová folie s výškou nopu min 15 mm. Po provedení úpravy budou obnoveny stávající povrchy  v pruhu kolem objektu.
C) Zateplení střechy a teras

Střešní plášť bude zateplen deskami z pěnového polystyrenu EPS Stabil v tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mK). Jako nová střešní krytina bude použita folie z měkčeného PVC kotvená mechanicky ke stávajícímu podkladu. Bude provedeno nové oplechování střechy (atika, okap) a nové střešní žlaby a svody z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. V rámci zateplení střechy bude třeba provést demontáž úpravu kotvení a zpětnou montáž kovového žebříku na střechu.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Město Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22

471 25 Jablonné v Podještědí

IČ 00260576

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova

ČKAIT 0501118

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova

ČKAIT 0501118


A.2 Seznam vstupních podkladů 


A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území

Předmětem projektové dokumentace je snížení energetické náročnosti MŠ Studánka, Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí.
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Nedotýká se navrhované stavby.

c) údaje o odtokových poměrech, 

Stavebními úpravami - nebudou odtokové poměry měněny. Dešťové vody jsou likvidovány svodem do kanalizace - stávající beze změn.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Města Jablonné v Podještědí.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací Města Jablonné v Podještědí.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací Města Jablonné v Podještědí.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavební úpravy nevyžadují výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavební úpravy nevyžadují související ani podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

parcely dotčené stavbou 

st.p.č.314 - zastavěná plocha, nádvoří



parcely sousední

p.p.č.95/15- ostatní plocha, manipulační plocha


A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o zlepšení tepelnětechnických vlastností výše uvedeného objektu MŠ, které budou spočívat:
A)Výměna oken a vchodových dveří

B) Zateplení obvodového pláště

C)Zateplení střechy a teras
A) Výměna oken a vchodových dveří

Stávající dřevěná zdvojená okna, která jsou na hranici fyzické životnosti a nesplňuji tepelnětechnické parametry, budou demontována a nahrazena novými plastovými. Také kopility v prostoru schodiště budou vybourány a nahrazeny novými plastovými okny. 

Nová okna budou plastová. Okna budou opatřena celoobvodovým  kováním, barva plastu bílá. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2k. Celkové U okna = 1,2 W/m2k.

Součástí výměny oken bude i provedení nových krytů parapetů. Zvenku bude parapet kryt oplechováním z poplastovaného ocelového pozinkovaného  plechu v bílém odstínu. Zevnitř budou osazeny dřevotřískové parapetní desky s laminovaným povrchem v bílém odstínu.

Vchodové dveře budou plastové zateplené. Celková hodnota součinitele prostupu tepla U= 1,2 W/m2k. Prosklené části dveří budou zaskleny izolačním dvojsklem U= 1,1 W/m2k. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním s tříbodovým zámkem. 

Všechna okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena vnitřními protislunečními žaluziemi.

B) Zateplení obvodového pláště
Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (EPS) ve smyslu Nařízení vlády č.163/2002 ve znění vyhl.312/2005 Sbírky.Veškerý materiál  zateplovacího systému bude dodán jako komplexní výrobek od jednoho výrobce, včetně fasádní vrstvy. Provedení zateplovacího systému bude v souladu s požadavky ČSN 732901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.Systém je navržen jako lepený a kotvený.

Před zahájením prací bude provedena tahová zkouška zdiva a odtrhová zkouška na přilnavost fasády ke zdivu, kterými se ověří navrhované projektové parametry fasádního systému, zejména způsob kotvení. Z důvodu předpokládaného nesourodého podkladu a tlouštky tepelně izolačních desek je systém navržen lepený a kotvený. Jednotlivé desky budou lepící stěrkou opatřeny po obvodu + bodově na dvou místech uvnitř obdélníku. Plocha desky opatřené stěrkou bude min. 40%. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému budou prováděny dle výkresové dokumentace. Podklad z břizolitové omítky bude před prováděním zateplovacího systému upraven. Je uvažováno s vyspravením odfouklých nebo jinak nestabilních částí omítky na 20 % plochy fasády. Poté bude celá fasáda opatřena penetračním nátěrem pro zpevnění a scelení podkladu. Na zateplení fasády budou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu Tloušťka desek 140 mm (lambda 0,039 W/mK). Jelikož objekt slouží jako MŠ bude do výšky 2,0 m zateplovacího systému od založení použita pancéřová perlinka. Kotvení desek bude provedeno pomocí hmoždinek do voštinové zdiva, neboť stávající zdivo je provedeno z keramických děrovaných bloků CDK. 

Zateplení soklu bude  provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu  tl. 120mm (lambda 0,035 W/mK). U zateplení soklu pod úrovní terénu bude před tepelně izolační desky vložena nopová folie s výškou nopu min 15 mm. Po provedení úpravy budou obnoveny stávající povrchy  v pruhu kolem objektu.

C) Zateplení střechy a teras

Střešní plášť bude zateplen deskami z pěnového polystyrenu EPS Stabil v tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mK). Jako nová střešní krytina bude použita folie z měkčeného PVC kotvená mechanicky ke stávajícímu podkladu. Bude provedeno nové oplechování střechy (atika, okap) a nové střešní žlaby a svody z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. V rámci zateplení střechy bude třeba provést demontáž úpravu kotvení a zpětnou montáž kovového žebříku na střechu.
b) účel užívání stavby,

účel užívání se nemění jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností stávajícího objektu MŠ.
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

 Stavba není chráněna.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Projektová dokumentace splňuje jednotlivá ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; vyhl.č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů; a přihlíženo bylo rovněž k příslušným technickým normám.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 

Nedotýká se.

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Stavební úpravy nevyžadují výjimky ani úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

Nedotýká se. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou ani dopravní infrastrukturu – sjezd je stávající z  komunikace p.č.1319 na pozemek p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Stavba bude zahájena po vydání příslušného opatření, rozhodnutí a bude dokončena do 31.12. 2014. Stavba nebude členěna na jednotlivé etapy.
k) orientační náklady stavby,

6 000 000,- Kč


A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Jedná se o jeden stavební objekt.


duben 2014





Ing. K. Iwanejko
B.
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:
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:
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B Souhrnná technická zpráva 


B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek má pravidelný tvar a je tvořen pozemkem st.č.314 a p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí.

Vzhledem k výměře a rozsahu zastavitelnosti pozemku nebudou navrhovanou stavbou dotčeny okolní pozemky Staveniště je dobře přístupné. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Stavební úpravy nevyžadují. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stavebními úpravami nebudou dotčena ochranná ani bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavební úpravy se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní pozemky, stavby ani odtokové poměry, nemusí být prováděna ochrana okolí.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nedotýká se.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nedotýká se.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

Přípojka vody – stávající beze změn

Kanalizační přípojka - stávající beze změn

Přípojka elektro - stávající beze změn 

Plynovodní přípojka - stávající beze změn
Komunikační napojení - stávající beze změn
Dešťové vody - stávající beze změn
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba nevyžaduje.

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stávající objekt MŠ. Dispoziční uspořádání je patrné z výkresové dokumentace.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Jedná se o zlepšení tepelnětechnických vlastností výše uvedeného objektu MŠ, které budou spočívat:

A)Výměna oken a vchodových dveří

B) Zateplení obvodového pláště

C)Zateplení střechy a teras
A) Výměna oken a vchodových dveří

Stávající dřevěná zdvojená okna, která jsou na hranici fyzické životnosti a nesplňuji tepelnětechnické parametry, budou demontována a nahrazena novými plastovými. Také kopility v prostoru schodiště budou vybourány a nahrazeny novými plastovými okny. 

Nová okna budou plastová. Okna budou opatřena celoobvodovým  kováním, barva plastu bílá. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2k. Celkové U okna = 1,2 W/m2k.

Součástí výměny oken bude i provedení nových krytů parapetů. Zvenku bude parapet kryt oplechováním z poplastovaného ocelového pozinkovaného  plechu v bílém odstínu. Zevnitř budou osazeny dřevotřískové parapetní desky s laminovaným povrchem v bílém odstínu.

Vchodové dveře budou plastové zateplené. Celková hodnota součinitele prostupu tepla U= 1,2 W/m2k. Prosklené části dveří budou zaskleny izolačním dvojsklem U= 1,1 W/m2k. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním s tříbodovým zámkem. 

Všechna okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena vnitřními protislunečními žaluziemi.

B) Zateplení obvodového pláště
Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (EPS) ve smyslu Nařízení vlády č.163/2002 ve znění vyhl.312/2005 Sbírky.Veškerý materiál  zateplovacího systému bude dodán jako komplexní výrobek od jednoho výrobce, včetně fasádní vrstvy. Provedení zateplovacího systému bude v souladu s požadavky ČSN 732901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.Systém je navržen jako lepený a kotvený.

Před zahájením prací bude provedena tahová zkouška zdiva a odtrhová zkouška na přilnavost fasády ke zdivu, kterými se ověří navrhované projektové parametry fasádního systému, zejména způsob kotvení. Z důvodu předpokládaného nesourodého podkladu a tloušťky tepelně izolačních desek je systém navržen lepený a kotvený. Jednotlivé desky budou lepící stěrkou opatřeny po obvodu + bodově na dvou místech uvnitř obdélníku. Plocha desky opatřené stěrkou bude min. 40%. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému budou prováděny dle výkresové dokumentace. Podklad z břizolitové omítky bude před prováděním zateplovacího systému upraven. Je uvažováno s vyspravením odfouklých nebo jinak nestabilních částí omítky na 20 % plochy fasády. Poté bude celá fasáda opatřena penetračním nátěrem pro zpevnění a scelení podkladu. Na zateplení fasády budou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu Tloušťka desek 140 mm (lambda 0,039 W/mK). Jelikož objekt slouží jako MŠ bude do výšky 2,0 m zateplovacího systému od založení použita pancéřová perlinka. Kotvení desek bude provedeno pomocí hmoždinek do voštinové zdiva, neboť stávající zdivo je provedeno z keramických děrovaných bloků CDK. 

Zateplení soklu bude  provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu  tl. 120mm (lambda 0,035 W/mK). U zateplení soklu pod úrovní terénu bude před tepelně izolační desky vložena nopová folie s výškou nopu min 15 mm. Po provedení úpravy budou obnoveny stávající povrchy  v pruhu kolem objektu.

C) Zateplení střechy a teras

Střešní plášť bude zateplen deskami z pěnového polystyrenu EPS Stabil v tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mK). Jako nová střešní krytina bude použita folie z měkčeného PVC kotvená mechanicky ke stávajícímu podkladu. Bude provedeno nové oplechování střechy (atika, okap) a nové střešní žlaby a svody z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. V rámci zateplení střechy bude třeba provést demontáž úpravu kotvení a zpětnou montáž kovového žebříku na střechu.
Na objektu MŠ bude proveden nový hromosvod, vč. nové revize.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Jedná se o zlepšení tepelnětechnických vlastností výše uvedeného objektu MŠ, které budou spočívat:

A)Výměna oken a vchodových dveří

B) Zateplení obvodového pláště

C)Zateplení střechy a teras
A) Výměna oken a vchodových dveří

Stávající dřevěná zdvojená okna, která jsou na hranici fyzické životnosti a nesplňuji tepelnětechnické parametry, budou demontována a nahrazena novými plastovými. Také kopility v prostoru schodiště budou vybourány a nahrazeny novými plastovými okny. 

Nová okna budou plastová. Okna budou opatřena celoobvodovým  kováním, barva plastu bílá. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2k. Celkové U okna = 1,2 W/m2k.

Součástí výměny oken bude i provedení nových krytů parapetů. Zvenku bude parapet kryt oplechováním z poplastovaného ocelového pozinkovaného  plechu v bílém odstínu. Zevnitř budou osazeny dřevotřískové parapetní desky s laminovaným povrchem v bílém odstínu.

Vchodové dveře budou plastové zateplené. Celková hodnota součinitele prostupu tepla U= 1,2 W/m2k. Prosklené části dveří budou zaskleny izolačním dvojsklem U= 1,1 W/m2k. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním s tříbodovým zámkem. 

Všechna okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena vnitřními protislunečními žaluziemi.

B) Zateplení obvodového pláště
Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (EPS) ve smyslu Nařízení vlády č.163/2002 ve znění vyhl.312/2005 Sbírky.Veškerý materiál  zateplovacího systému bude dodán jako komplexní výrobek od jednoho výrobce, včetně fasádní vrstvy. Provedení zateplovacího systému bude v souladu s požadavky ČSN 732901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.Systém je navržen jako lepený a kotvený.

Před zahájením prací bude provedena tahová zkouška zdiva a odtrhová zkouška na přilnavost fasády ke zdivu, kterými se ověří navrhované projektové parametry fasádního systému, zejména způsob kotvení. Z důvodu předpokládaného nesourodého podkladu a tloušťky tepelně izolačních desek je systém navržen lepený a kotvený. Jednotlivé desky budou lepící stěrkou opatřeny po obvodu + bodově na dvou místech uvnitř obdélníku. Plocha desky opatřené stěrkou bude min. 40%. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému budou prováděny dle výkresové dokumentace. Podklad z břizolitové omítky bude před prováděním zateplovacího systému upraven. Je uvažováno s vyspravením odfouklých nebo jinak nestabilních částí omítky na 20 % plochy fasády. Poté bude celá fasáda opatřena penetračním nátěrem pro zpevnění a scelení podkladu. Na zateplení fasády budou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu Tloušťka desek 140 mm (lambda 0,039 W/mK). Jelikož objekt slouží jako MŠ bude do výšky 2,0 m zateplovacího systému od založení použita pancéřová perlinka. Kotvení desek bude provedeno pomocí hmoždinek do voštinové zdiva, neboť stávající zdivo je provedeno z keramických děrovaných bloků CDK. 

Zateplení soklu bude  provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu  tl. 120mm (lambda 0,035 W/mK). U zateplení soklu pod úrovní terénu bude před tepelně izolační desky vložena nopová folie s výškou nopu min 15 mm. Po provedení úpravy budou obnoveny stávající povrchy  v pruhu kolem objektu.

C) Zateplení střechy a teras

Střešní plášť bude zateplen deskami z pěnového polystyrenu EPS Stabil v tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mK). Jako nová střešní krytina bude použita folie z měkčeného PVC kotvená mechanicky ke stávajícímu podkladu. Bude provedeno nové oplechování střechy (atika, okap) a nové střešní žlaby a svody z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. V rámci zateplení střechy bude třeba provést demontáž úpravu kotvení a zpětnou montáž kovového žebříku na střechu.
Na objektu MŠ bude proveden nový hromosvod, vč. nové revize.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavební úpravy neobsahují..

tloušťky

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba „Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje.


B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby stavba mohla být bezpečně užívána.


B.2.6 Základní charakteristika objektů  

Jedná se o zlepšení tepelnětechnických vlastností výše uvedeného objektu MŠ, které budou spočívat:

A)Výměna oken a vchodových dveří

B) Zateplení obvodového pláště

C)Zateplení střechy a teras
A) Výměna oken a vchodových dveří

Stávající dřevěná zdvojená okna, která jsou na hranici fyzické životnosti a nesplňuji tepelnětechnické parametry, budou demontována a nahrazena novými plastovými. Také kopility v prostoru schodiště budou vybourány a nahrazeny novými plastovými okny. 

Nová okna budou plastová. Okna budou opatřena celoobvodovým  kováním, barva plastu bílá. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2k. Celkové U okna = 1,2 W/m2k.

Součástí výměny oken bude i provedení nových krytů parapetů. Zvenku bude parapet kryt oplechováním z poplastovaného ocelového pozinkovaného  plechu v bílém odstínu. Zevnitř budou osazeny dřevotřískové parapetní desky s laminovaným povrchem v bílém odstínu.

Vchodové dveře budou plastové zateplené. Celková hodnota součinitele prostupu tepla U= 1,2 W/m2k. Prosklené části dveří budou zaskleny izolačním dvojsklem U= 1,1 W/m2k. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním s tříbodovým zámkem. 

Všechna okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena vnitřními protislunečními žaluziemi.

B) Zateplení obvodového pláště
Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (EPS) ve smyslu Nařízení vlády č.163/2002 ve znění vyhl.312/2005 Sbírky.Veškerý materiál  zateplovacího systému bude dodán jako komplexní výrobek od jednoho výrobce, včetně fasádní vrstvy. Provedení zateplovacího systému bude v souladu s požadavky ČSN 732901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.Systém je navržen jako lepený a kotvený.

Před zahájením prací bude provedena tahová zkouška zdiva a odtrhová zkouška na přilnavost fasády ke zdivu, kterými se ověří navrhované projektové parametry fasádního systému, zejména způsob kotvení. Z důvodu předpokládaného nesourodého podkladu a tlouštky tepelně izolačních desek je systém navržen lepený a kotvený. Jednotlivé desky budou lepící stěrkou opatřeny po obvodu + bodově na dvou místech uvnitř obdélníku. Plocha desky opatřené stěrkou bude min. 40%. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému budou prováděny dle výkresové dokumentace. Podklad z břizolitové omítky bude před prováděním zateplovacího systému upraven. Je uvažováno s vyspravením odfouklých nebo jinak nestabilních částí omítky na 20 % plochy fasády. Poté bude celá fasáda opatřena penetračním nátěrem pro zpevnění a scelení podkladu. Na zateplení fasády budou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu Tloušťka desek 140 mm (lambda 0,039 W/mK). Jelikož objekt slouží jako MŠ bude do výšky 2,0 m zateplovacího systému od založení použita pancéřová perlinka. Kotvení desek bude provedeno pomocí hmoždinek do voštinové zdiva, neboť stávající zdivo je provedeno z keramických děrovaných bloků CDK. 

Zateplení soklu bude  provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu  tl. 120mm (lambda 0,035 W/mK). U zateplení soklu pod úrovní terénu bude před tepelně izolační desky vložena nopová folie s výškou nopu min 15 mm. Po provedení úpravy budou obnoveny stávající povrchy  v pruhu kolem objektu.

C) Zateplení střechy a teras

Střešní plášť bude zateplen deskami z pěnového polystyrenu EPS Stabil v tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mK). Jako nová střešní krytina bude použita folie z měkčeného PVC kotvená mechanicky ke stávajícímu podkladu. Bude provedeno nové oplechování střechy (atika, okap) a nové střešní žlaby a svody z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. V rámci zateplení střechy bude třeba provést demontáž úpravu kotvení a zpětnou montáž kovového žebříku na střechu.
Na objektu MŠ bude proveden nový hromosvod, vč. nové revize.
b) konstrukční a materiálové řešení, 

- svařovaná fólie PVC
- tepelná izolace, polystyren, ex. polystyren, 

- plynosilikátové tvárnice

Výrobky určené k trvalému zabudování do stavby budou splňovat technické požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. Pro stavbu musí být použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál doloží stavebník  k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Stavba „Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ je navržena tak, aby mohla být bezpečně užívána.


B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Stavební úpravy neobsahují.

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Stavební úpravy neobsahují.


B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

- řešení požární bezpečnosti je uvedeno v samostatné požární zprávě

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Řešení zásad hospodaření s energiemi v samostatné příloze – Energetický audit.
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) energetická náročnost stavby, 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 


B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

dešťové vody - budou likvidovány beze změn

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Stavební úpravy nevyžadují.

b) ochrana před bludnými proudy, 

 Stavební úpravy nevyžadují.

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 Stavební úpravy nevyžadují.

d) ochrana před hlukem, 

 Stavební úpravy nevyžadují.

e) protipovodňová opatření,

Stavební úpravy nevyžadují.


B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba „Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje - technická infrastruktura je stávající.

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavební úpravy nevyžadují napojení na technickou ani dopravní infrastrukturu – sjezd je stávající z  komunikace p.č.1319 na pozemek p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí a obci Jablonné v Podještědí.

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky 


B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavební úpravy nevyžadují, po dokončení bude okolí MŠ pouze upraveno.

a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Nedotýká se.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Nedotýká se.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Nedotýká se.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nedotýká se.


B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavební úpravy MŠ jsou navrženy, tak, aby MŠ mohla být bezpečně užívána.

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Stavební materiál bude navážen postupně a skladován na pozemku p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí. Pozemek je ve vlastnictví Města Jablonné v Podještědí.  

b) odvodnění staveniště, 

Nedotýká se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Nedotýká se, napojení na technickou infrastrukturu (elektro, voda) bude z  rozvodů stávajícího objektu MŠ čp.194 na pozemku st.č.314 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí ve vlastnictví stavebníka, sjezd stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavebními úpravami nebudou dotčeny okolní stavby ani pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nedotýká se.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Nedotýká se.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Množství odpadu ze stavby bude eliminován postupným navážením, likvidace bude prováděna oprávněnou osobou na zařízení tomu určeném.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Nedotýká se.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Nedotýká se.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Nedotýká se.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Nedotýká se, jedná se o „Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Nedotýká se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nedotýká se.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

A)Výměna oken a vchodových dveří

B) Zateplení obvodového pláště

C)Zateplení střechy a teras
A) Výměna oken a vchodových dveří

Stávající dřevěná zdvojená okna, která jsou na hranici fyzické životnosti a nesplňuji tepelnětechnické parametry, budou demontována a nahrazena novými plastovými. Také kopility v prostoru schodiště budou vybourány a nahrazeny novými plastovými okny. 

Nová okna budou plastová. Okna budou opatřena celoobvodovým  kováním, barva plastu bílá. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2k. Celkové U okna = 1,2 W/m2k.

Součástí výměny oken bude i provedení nových krytů parapetů. Zvenku bude parapet kryt oplechováním z poplastovaného ocelového pozinkovaného  plechu v bílém odstínu. Zevnitř budou osazeny dřevotřískové parapetní desky s laminovaným povrchem v bílém odstínu.

Vchodové dveře budou plastové zateplené. Celková hodnota součinitele prostupu tepla U= 1,2 W/m2k. Prosklené části dveří budou zaskleny izolačním dvojsklem U= 1,1 W/m2k. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním s tříbodovým zámkem. 

Všechna okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena vnitřními protislunečními žaluziemi.

B) Zateplení obvodového pláště
Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (EPS) ve smyslu Nařízení vlády č.163/2002 ve znění vyhl.312/2005 Sbírky.Veškerý materiál  zateplovacího systému bude dodán jako komplexní výrobek od jednoho výrobce, včetně fasádní vrstvy. Provedení zateplovacího systému bude v souladu s požadavky ČSN 732901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.Systém je navržen jako lepený a kotvený.

Před zahájením prací bude provedena tahová zkouška zdiva a odtrhová zkouška na přilnavost fasády ke zdivu, kterými se ověří navrhované projektové parametry fasádního systému, zejména způsob kotvení. Z důvodu předpokládaného nesourodého podkladu a tloušťky tepelně izolačních desek je systém navržen lepený a kotvený. Jednotlivé desky budou lepící stěrkou opatřeny po obvodu + bodově na dvou místech uvnitř obdélníku. Plocha desky opatřené stěrkou bude min. 40%. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému budou prováděny dle výkresové dokumentace. Podklad z břizolitové omítky bude před prováděním zateplovacího systému upraven. Je uvažováno s vyspravením odfouklých nebo jinak nestabilních částí omítky na 20 % plochy fasády. Poté bude celá fasáda opatřena penetračním nátěrem pro zpevnění a scelení podkladu. Na zateplení fasády budou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu Tloušťka desek 140 mm (lambda 0,039 W/mK). Jelikož objekt slouží jako MŠ bude do výšky 2,0 m zateplovacího systému od založení použita pancéřová perlinka. Kotvení desek bude provedeno pomocí hmoždinek do voštinové zdiva, neboť stávající zdivo je provedeno z keramických děrovaných bloků CDK. 

Zateplení soklu bude  provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu  tl. 120mm (lambda 0,035 W/mK). U zateplení soklu pod úrovní terénu bude před tepelně izolační desky vložena nopová folie s výškou nopu min 15 mm. Po provedení úpravy budou obnoveny stávající povrchy  v pruhu kolem objektu.

C) Zateplení střechy a teras

Střešní plášť bude zateplen deskami z pěnového polystyrenu EPS Stabil v tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mK). Jako nová střešní krytina bude použita folie z měkčeného PVC kotvená mechanicky ke stávajícímu podkladu. Bude provedeno nové oplechování střechy (atika, okap) a nové střešní žlaby a svody z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. V rámci zateplení střechy bude třeba provést demontáž úpravu kotvení a zpětnou montáž kovového žebříku na střechu.
Na objektu MŠ bude proveden nový hromosvod, vč. nové revize.
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C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

Situační výkres 1 : 5000

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Stavba „Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje;  příjezd a přístup je stávající z  komunikace p.č.1319, přes pozemek p.č.95/15, na pozemek st.č.314 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí, technická infrastruktura je stávající.
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

Nedotýká se.

d) vyznačení hranic dotčeného území

Hranice dotčeného území je dáno charakterem stavby - hranici tvoří pozemky st.č.314 a p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí.

C.2 Celkový situační výkres stavby 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

Situační výkres stavby 1:2000

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

Stavba nevyžaduje, dopravní a technická infrastruktura stávající. 

c) hranice pozemků, 

Hranici tvoří pozemky st.č.314 a p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí.
d) hranice řešeného území, 

Hranicí řešeného území jsou pozemky st.č.314 a p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí.
e) základní výškopis a polohopis, 

Stavební úpravy nevyžadují, jedná se o „Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“. 

f) navržené stavby, 

Stavební úpravy - „Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

Stavební úpravy nevyžadují.

h) komunikace a zpevněné plochy,

Stavební úpravy nevyžadují, komunikace a zpevněné plochy stávající beze změn. 

i) plochy vegetace,

Nedotýká se.


C.3 Koordinační situace 

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

Koordinační situace 1:500

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

Stávající beze změn.

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

Hranici tvoří pozemky st.č.314 a p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí a obci Jablonné v Podještědí.

d) hranice řešeného území, 

Hranicí řešeného území jsou pozemky st.č.314 a p.č.95/15 v k.ú. Markvartice v Podještědí a obci Jablonné v Podještědí.

e) stávající výškopis a polohopis, 

Stavební úpravy nevyžadují, jedná se o „Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“.

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“nevyžaduje.

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“nevyžaduje.

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje, komunikace a zpevněné plochy stávající beze změn. 

i) řešení vegetace, 

Nedotýká se.

j) okótované odstupy staveb, 

viz. PD situace.

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

Nedotýká se.

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

Nedotýká se.

m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé), 

Nedotýká se.

n) vyznačení geotechnických sond, 

Nedotýká se.
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

Nedotýká se.

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

Řešení požární bezpečnosti je uvedeno v samostatné požární zprávě.

C.4 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

snímek KN 1 : 2000

b) zákres navrhované stavby, 

snímek KN 1 : 2000

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí 

Stavba nevyžaduje.


C.5 Speciální situační výkresy 


Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření: 

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje.

b) situace vegetace,

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje.

duben 2014





Ing. K. Iwanejko

.

D.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

MŠ STUDÁNKA - MARKVARTICE

U Školy 194, Jablonné v Podještědí
Název stavby
:    Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí
Investor
:
Město Jablonné v Podještědí, Nám. Míru 22 471 25 Jablonné v Podještědí

Kreslil, psal
:
Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova  
Kontroloval
:
Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova  
Datum
:
duben 2014

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 

Na pozemku st.č.314 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí je umístěna Mateřská škola – Studánka. Stavba má půdorys ve tvaru „U“ o max. rozměrech 20,18 m x 42,9 m. Stavba MŠ je částečně podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešena rovnou střechou s asfaltovou střešní krytinou. Max.výška stavby od podlahy přízemí (±0,000) je 7,6 m.

Dispoziční uspořádání je patrné z výkresové dokumentace. Nosné stěny tvoří železobetonový skelet typu Konstruktiva – Montostav o modulu 6 + 6 x 6. Obvodový plášť je typizovaných keramických panelů typu Monstav s částečnými dozdívkami z příčně děrovaných cihel CDM. Příčkyjsou z dutých cihel. Okna jsou dřevěná, vstupní dveře plastová.

Předmětem projektové dokumentace je snížení energetické náročnosti výše uvedené stavby. Projektová dokumentace vychází z energetického auditu zpracovaného f. IR INSPECTIONS, s.r.o. Masarykovo náměstí 93, 549 54 Police nad Metují. Veškeré energetické a tepelně technické výpočty jsou provedeny v energetickém auditu. Projektová dokumentace je v s těmito výpočty a doporučeními energetického auditu v naprostém souladu . 
Technické řešení se stává z těchto základních částí:

A)Výměna oken a vchodových dveří

B) Zateplení obvodového pláště

C)Zateplení střechy a teras
A) Výměna oken a vchodových dveří

Stávající dřevěná zdvojená okna, která jsou na hranici fyzické životnosti a nesplňuji tepelnětechnické parametry, budou demontována a nahrazena novými plastovými. Také kopility v prostoru schodiště budou vybourány a nahrazeny novými plastovými okny. 

Nová okna budou plastová. Okna budou opatřena celoobvodovým  kováním, barva plastu bílá. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2k. Celkové U okna = 1,2 W/m2k.

Součástí výměny oken bude i provedení nových krytů parapetů. Zvenku bude parapet kryt oplechováním z poplastovaného ocelového pozinkovaného  plechu v bílém odstínu. Zevnitř budou osazeny dřevotřískové parapetní desky s laminovaným povrchem v bílém odstínu.

Vchodové dveře budou plastové zateplené. Celková hodnota součinitele prostupu tepla U= 1,2 W/m2k. Prosklené části dveří budou zaskleny izolačním dvojsklem U= 1,1 W/m2k. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním s tříbodovým zámkem. 

Všechna okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena vnitřními protislunečními žaluziemi.

B) Zateplení obvodového pláště
Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (EPS) ve smyslu Nařízení vlády č.163/2002 ve znění vyhl.312/2005 Sbírky.Veškerý materiál  zateplovacího systému bude dodán jako komplexní výrobek od jednoho výrobce, včetně fasádní vrstvy. Provedení zateplovacího systému bude v souladu s požadavky ČSN 732901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.Systém je navržen jako lepený a kotvený.

Před zahájením prací bude provedena tahová zkouška zdiva a odtrhová zkouška na přilnavost fasády ke zdivu, kterými se ověří navrhované projektové parametry fasádního systému, zejména způsob kotvení. Z důvodu předpokládaného nesourodého podkladu a tlouštky tepelně izolačních desek je systém navržen lepený a kotvený. Jednotlivé desky budou lepící stěrkou opatřeny po obvodu + bodově na dvou místech uvnitř obdélníku. Plocha desky opatřené stěrkou bude min. 40%. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému budou prováděny dle výkresové dokumentace. Podklad z břizolitové omítky bude před prováděním zateplovacího systému upraven. Je uvažováno s vyspravením odfouklých nebo jinak nestabilních částí omítky na 20 % plochy fasády. Poté bude celá fasáda opatřena penetračním nátěrem pro zpevnění a scelení podkladu. Na zateplení fasády budou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu Tloušťka desek 140 mm (lambda 0,039 W/mK). Jelikož objekt slouží jako MŠ bude do výšky 2,0 m zateplovacího systému od založení použita pancéřová perlinka. Kotvení desek bude provedeno pomocí hmoždinek do voštinové zdiva, neboť stávající zdivo je provedeno z keramických děrovaných bloků CDK. 

Zateplení soklu bude  provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu  tl. 120mm (lambda 0,035 W/mK). U zateplení soklu pod úrovní terénu bude před tepelně izolační desky vložena nopová folie s výškou nopu min 15 mm. Po provedení úpravy budou obnoveny stávající povrchy  v pruhu kolem objektu.

C) Zateplení střechy a teras

Střešní plášť bude zateplen deskami z pěnového polystyrenu EPS Stabil v tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mK). Jako nová střešní krytina bude použita folie z měkčeného PVC kotvená mechanicky ke stávajícímu podkladu. Bude provedeno nové oplechování střechy (atika, okap) a nové střešní žlaby a svody z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. V rámci zateplení střechy bude třeba provést demontáž úpravu kotvení a zpětnou montáž kovového žebříku na střechu.
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 

Výkres D 1   - půdorys 1.PP st. stav 

Výkres D 2   - půdorys 1.NP st. stav
Výkres D 3   - půdorys 2.NP st. stav
Výkres D 4   - řez A-A´ st. stav
Výkres D 5   - řez B-B´ st. stav 
Výkres D 6   - půdorys střechy st. stav

Výkres D 7   - pohledy st. stav
Výkres D 8   - pohledy st. stav

Výkres D 9   - půdorys 1.PP nový stav

Výkres D 10 - půdorys 1.NP nový stav

Výkres D 11 - půdorys 2.NP nový stav

Výkres D 12 - řez A-A´ nový stav

Výkres D 13 - řez B-B´ nový stav

Výkres D 14 – půdorys střechy nový stav
Výkres D 15 - pohledy nový stav
Výkres D 16 - pohledy nový stav

Výkres D 17 - detail 1
Výkres D 18 - detail 2
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem). 

Na pozemku st.č.314 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí je umístěna Mateřská škola – Studánka. Stavba má půdorys ve tvaru „U“ o max. rozměrech 20,18 m x 42,9 m. Stavba MŠ je částečně podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešena rovnou střechou s asfaltovou střešní krytinou. Max.výška stavby od podlahy přízemí (±0,000) je 7,6 m.

Dispoziční uspořádání je patrné z výkresové dokumentace. Nosné stěny tvoří železobetonový skelet typu Konstruktiva – Montostav o modulu 6 + 6 x 6. Obvodový plášť je typizovaných keramických panelů typu Monstav s částečnými dozdívkami z příčně děrovaných cihel CDM. Příčky jsou z dutých cihel. Okna jsou dřevěná, vstupní dveře plastová.

Předmětem projektové dokumentace je snížení energetické náročnosti výše uvedené stavby. Projektová dokumentace vychází z energetického auditu zpracovaného f. IR INSPECTIONS, s.r.o. Masarykovo náměstí 93, 549 54 Police nad Metují. Veškeré energetické a tepelně technické výpočty jsou provedeny v energetickém auditu. Projektová dokumentace je v s těmito výpočty a doporučeními energetického auditu v naprostém souladu . 
Technické řešení se stává z těchto základních částí:

A)Výměna oken a vchodových dveří

B) Zateplení obvodového pláště

C)Zateplení střechy a teras
A) Výměna oken a vchodových dveří

Stávající dřevěná zdvojená okna, která jsou na hranici fyzické životnosti a nesplňuji tepelnětechnické parametry, budou demontována a nahrazena novými plastovými. Také kopility v prostoru schodiště budou vybourány a nahrazeny novými plastovými okny. 

Nová okna budou plastová. Okna budou opatřena celoobvodovým  kováním, barva plastu bílá. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem U=1,1 W/m2k. Celkové U okna = 1,2 W/m2k.

Součástí výměny oken bude i provedení nových krytů parapetů. Zvenku bude parapet kryt oplechováním z poplastovaného ocelového pozinkovaného  plechu v bílém odstínu. Zevnitř budou osazeny dřevotřískové parapetní desky s laminovaným povrchem v bílém odstínu.

Vchodové dveře budou plastové zateplené. Celková hodnota součinitele prostupu tepla U= 1,2 W/m2k. Prosklené části dveří budou zaskleny izolačním dvojsklem U= 1,1 W/m2k. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním s tříbodovým zámkem. 

Všechna okna v 1.NP a 2.NP budou opatřena vnitřními protislunečními žaluziemi.

B) Zateplení obvodového pláště
Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (EPS) ve smyslu Nařízení vlády č.163/2002 ve znění vyhl.312/2005 Sbírky.Veškerý materiál  zateplovacího systému bude dodán jako komplexní výrobek od jednoho výrobce, včetně fasádní vrstvy. Provedení zateplovacího systému bude v souladu s požadavky ČSN 732901- Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.Systém je navržen jako lepený a kotvený.

Před zahájením prací bude provedena tahová zkouška zdiva a odtrhová zkouška na přilnavost fasády ke zdivu, kterými se ověří navrhované projektové parametry fasádního systému, zejména způsob kotvení. Z důvodu předpokládaného nesourodého podkladu a tloušťky tepelně izolačních desek je systém navržen lepený a kotvený. Jednotlivé desky budou lepící stěrkou opatřeny po obvodu + bodově na dvou místech uvnitř obdélníku. Plocha desky opatřené stěrkou bude min. 40%. Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému budou prováděny dle výkresové dokumentace. Podklad z břízolitové omítky bude před prováděním zateplovacího systému upraven. Je uvažováno s vyspravením odfouklých nebo jinak nestabilních částí omítky na 20 % plochy fasády. Poté bude celá fasáda opatřena penetračním nátěrem pro zpevnění a scelení podkladu. Na zateplení fasády budou použity tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu Tloušťka desek 140 mm (lambda 0,039 W/mK). Jelikož objekt slouží jako MŠ bude do výšky 2,0 m zateplovacího systému od založení použita pancéřová perlinka. Kotvení desek bude provedeno pomocí hmoždinek do voštinové zdiva, neboť stávající zdivo je provedeno z keramických děrovaných bloků CDK. 

Zateplení soklu bude  provedeno z desek z extrudovaného polystyrenu  tl. 120mm (lambda 0,035 W/mK). U zateplení soklu pod úrovní terénu bude před tepelně izolační desky vložena nopová folie s výškou nopu min 15 mm. Po provedení úpravy budou obnoveny stávající povrchy  v pruhu kolem objektu.

C) Zateplení střechy a teras

Střešní plášť bude zateplen deskami z pěnového polystyrenu EPS Stabil v tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mK). Jako nová střešní krytina bude použita folie z měkčeného PVC kotvená mechanicky ke stávajícímu podkladu. Bude provedeno nové oplechování střechy (atika, okap) a nové střešní žlaby a svody z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu. V rámci zateplení střechy bude třeba provést demontáž úpravu kotvení a zpětnou montáž kovového žebříku na střechu.
Stavba bude dále obsahovat 
- dozdění stavebních otvorů (oken) viz. PD
- úpravu zábradlí
- úprava hromosvodu 

- protažení veškerých větracích průduchů a komínových těles nad novou střešní krytinu

Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů v platném znění, odborné literatury, software

ČSN 730035 – zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 730804 – požární bezpečnost objektů, garáží, příloha I

ČSN 730540-2 – tepelná ochrana budov

katalogové listy jednotlivých materiálů

vyhl.č. 268/2009 Sb.

vyhl.č. 309/2006 Sb.

zákoník práce č.262/2006 Sb.

nařízení vlády č.591/2006 Sb.

vyhl.č. 23/2008 Sb.

vyhl.č. 526/2006 Sb.

vyhl.č. 307/2002 Sb. 

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“  nevyžaduje.

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje.

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje.


D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

- řešení požární bezpečnosti je uvedeno v samostatné požární zprávě

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany). 

- řešení požární bezpečnosti je uvedeno v samostatné požární zprávě

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 


Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.: 


- zdravotně technické instalace, 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje.


- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“ nevyžaduje. 


- měření a regulace, 

Nedotýká se. 


- silnoproudá elektrotechnika, 

 Nedotýká se. 


- elektronické komunikace a další. 

Nedotýká se. 


Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby. 


Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby). 
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

(seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 


D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka - Markvartice, U Školy 194, Jablonné v Podještědí“  nevyžaduje.

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 


Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 


- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 


- přeložky vedení technické infrastruktury, 


- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 


- vyhrazená technická zařízení, 


- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 


Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. 


Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 
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Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4) 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií7) 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 
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