Město Mimoň

Ing. Jana Focková

Mírová 120/III
471 24 Mimoň








V Mimoni dne 28.04.2014

Věc:

Žádost o zpracování výkazu výměr na opravu střechy


čp. 26, Nádražní ulice v Mimoni.



--------------------------------------------------

Na základě Vašeho požadavku jsem provedl prohlídku technického stavu krytiny, krovů, střešních latí, komínů a jejich oplechování a klempířských prvků, řadového bytového domu.

Na základě prohlídky popisuji stávající stav:

Bytový dům je o půdorysných rozměrech:


Šířka

 8,80 m


Hloubka

12,40 m
levá strana z pohledu ze dvora







o šíři 4,80 m

12,95 m
pravá strana z pohledu ze dvora


o šíři 4,0 m


Celková zastavěná plocha je 111,50 m2


Výška domu
 8,40 m
od chodníku k římse

Výška domu
11,50 m
od terénu ke krovům (zahrada)

Výška krovu
 4,30 m
od podlahy půdního prostoru do

hřebene

Krov nad podkrovím je sedlová střecha vytvořena vázanými dřevěnými konstrukcemi. Krov je tvořen stojatou stolicí. (Krokve uložené na středních vaznicích, podepřených sloupy v plných vazbách). Délka vnitřní části krokví je 8,00 m.

Dvě krokve jsou uloženy na cihlách komínového tělesa, což je v rozporu s platnou legislativou.

Podkroví do ulice je provedeno s mansardou a námětky u žlabu. Nad okny je krytina přetažena o 0,80 m.

Mansarda je obložena taškami.
Zadní část je řešena 1,0 m přesahem krokví sedlové střechy.
Mezi obytnými objekty jsou stávající zídky, které zasahují nad střechu cca 0,20 m. Jedná se pravděpodobně o původní požárně dělící nadstřešní zídky. Zídky jsou z vrchní části oplechované. Napojení na střešní krytinu je maltou, částečně zvětralou, prosvítá z půdního prostoru.
Střešní okna a odvětrání kanalizace:

Na každé straně sedlové střechy jsou 2 střešní okna, která zajišťují výlez ke komínům a osvětlení půdního prostoru.

V části mansardy, do ulice, jsou dvě okna do obytných místností. Přes okna přesahuje krytina o cca 0,80 m.

Na straně do dvora je vyvedeno odvětrání kanalizace, s kloboučkem proti zatékání.

Komínová tělesa

Krytinu prostupují 3 komínová tělesa o rozměrech
1,2 m * 0,5 m. Z toho jsou dva komíny ve hřebeni a jeden v ploše sedlové střechy směrem do dvora.

Průduchy komínu v ploše sedlové střechy je možné využít pro odvětrání kuchyňských digestoří tak, že komín bude odbourán pod střechu a vyvedeno odvětrání potrubím přes krytinu tašek.

Komíny nejsou oplechovány, ale styk zdiva a tašek je ošetřen maltou, což je nevhodné, opadává.
Krytina
Je z tašek pálených bobrovek na husté laťování a je daleko za hranicí životnosti.

Oplechování
Kromě oplechování mezi objekty z pohledu z ulice na levé straně je ostatní oplechování zkorodované.
Žlaby a svody jsou částečně opravované, ale doporučuji jejich výměnu.

Hromosvody
Jímací tyče jsou umístěny na komínových tělesech a drát je na příchytkách hřebene. Samostatný svod pro tuto střechu jsem nezjistil. Není provedeno pospojení žlabů a provedena měřící svorka dle ČSN.
Doporučení postupu při řešení opravy
1.
Rozhodnout o druhu krytiny a po rozhodnutí nechat zpracovat kladečský plán firmou dodávající krytinu.

2.
Rozhodnout o odbourání komínů. Mohou zůstat, ale ponechání znamená opravu stávajícího stavu, nové oplechování a následná údržba v budoucnosti.

3.
Rozhodnout o zvýšení dělících zídek, které jako požární zídky musí být 300 mm.

Následuje výkaz výměr zpracovaný z vnitřního měření krovu.

Výkaz výměr
Demontáže
1.
Demontáž nadstřešní části komínových těles


1,96 * 1,2 * 0,5 m


1,2 m3


1,05 * 1,2 * 0,5 m
*
2
1,2 m3



Celkem





=

  2,4 m3
2.
Demontáž stávající taškové krytiny

Zadní strana

8,60 * 9,00 m
=77,40 m2

Přední strana

8,60 * 8,00 m
=68,80 m2




Mans.
8,60 * 5,00 m
=43,00 m2



Celkem 





=

189,2 m2

3.
Demontáž střešních latí husté laťování


189,2 m2
4.
Demontáž oplechování zídek mezi objekty

Oplechování zdí mezi objekty

vrchní
šíře

 0,50 m

délka
40,00 m


=

 20,0 m2

5.
Demontáž dřevěné konstrukce (fošny) mezi 
sedlovou střechou a mansardou.
0,4 * 8,8 m
  3,5 m2
6.
Demontáž konstrukce krovu nad okny v mansardě

Šířka


1,50 m


Délka


0,80 m
2

=

  2,4 m2


(odhadnuto, neměřeno ze střechy)
7.
Demontáž střešních oken

0,4 * 0,4 m

    4 ks
8.
Svislá doprava suti do kontejneru


(potrubím k zamezení prašnosti)

Tašky
189,2 * 70 kg



    13,244 t

Komíny
2,4 m3 * 1,7 t




4,080 t
9.
Odvoz suti na skládku


do 7 km

17,324 t
10.
Odvoz plechu do sběrných surovin




20 m2 * 3,0 kg




60,0 kg
11.
Svislá doprava střešních latí ze střechy

do kontejneru a odvoz na skládku 3,0 km


 2,0 m3
12.
Demontáž výústku kanalizace




 1,0 ks

13.
Úklid podlahy půdy






80,0 m2
Lešení

14.
Stavění lešení na chodníku pro práci na mansardě a ve dvoře.


Přední strana


Šířka




 9,0 m

Výška




 8,4 m








 75,6 m2

Zadní strana

Šířka




 9,0 m


Výška




11,5 m








103,5 m2

Celková plocha lešení





179,1 m2
15.
Demontáž lešení






179,1 m2
Nová krytina
16.
Očištění stávajících krokví




 20,0 m2
17.
Provedení pojistné izolace JUTADACH


189,2 m2
18.
Dodávka a montáž kontralatí
50/30 mm


200,0 m
19.
Dodávka a montáž latí pro střešní krytinu







40/60 mm


189,2 m2
20.
Dodávka a montáž latí pro hřebenáče
vč. podpěr







  8,8 m
21.
Dodávka a montáž střešních oken k prosvětlení

půdy o velikosti 450/730 mm




 2 kusy

22.
TOP FLEX
samolepící olověný pás okolo oken

  1,5 m
23.
Krycí lišta oken






  4,0 m
24.
Krytina KM BETA 






189,2 m2
Zadní strana
8,60 * 9,00 m
=77,40 m2
Přední strana
8,60 * 8,00 m
=68,80 m2


Mans.
8,60 * 5,00 m
=43,00 m2

25.
Hřebenáče
+ příchytky





  8,80 m
26.
Universální větrací pás hřebene



  9,00 m
27.
Ochranná větrací mřížka na okrajích střechy

 20,00 m
28.
Tašky větrací na mansardu




 10 kusů
29.
Tašky protisněhové ev. proti sněhové zábrany
 
 8,80 m
30.
Tašky na průchod potrubí
(digestoře z kuchyní

a odvětrání kanalizace dimenze 125 mm


  4 kusy

31.
Tašky zalomené na přechod ze sedlové části střechy na mansardovou.







 30 kusů
Oplechování
Návrh materiálu na oplechování eloxovaný hliník v barvě krytiny.
32.
Oplechování zdí mezi objekty

vrchní
šíře

 0,50 m

délka
40,00 m




 20,0 m2
33.
lemování boku zdí s drážkou

pro odvedení vody

šíře

 0,70 m

délka
40,00 m




 28,0 m2
34.
Návrh materiálu na žlaby a svody titan zinek
Žlaby 








 21,0 m
Žlabové kotlíky






  3,0 ks
Napojení žlabů ve dvoře





  1,0 ks

35.
Parapety oken v mansardě
1,2 m * 0,2 m


  0,5 m2
Poznámka:
Mansarda není přístupná a proto lze předpokládat, s ohledem na stáří objektu, že došlo k poškození dřevěných konstrukcí mansardy. Není uvedeno ve výkazu výměr.
Hromosvody:
36.
demontáž jímacích tyčí do 3 m




  2 ks
37.
demontáž stávajícího vedení




10,0 m
38.
demontáž svorek a podpěr





  8 ks
39.
montáž nových hromosvodů tyčí




  2 ks
40.
montáž vedení vodiče do 10 mm




30,0 m
41.
ochranné trubky pozinkované




 1,5 m
42.
hloubení rýhy pro vodič 

a uzemňovací tyče






 8,0 m
43.
osazení zemního vodiče a spojení (svorek)

 8,0 m
44.
Osazení zemních tyčí





  2 ks
45.
zához rýhy a upravení terénu




 8,0 m
Provedení nových hromosvodů dle ČSN na základě projektové dokumentace tak, aby bylo možné provedení výchozí revizní zprávu.

Svedení do zemnící desky nebo tyče doporučuji v části dvora.

Závěr:

Nabídku a rozpočet zpracovat s ohledem na technickou příručku firmy, výrobce krytiny.

Na základě doporučení uvedené v technické příručce dodavatele střešní krytiny, doporučuji zpracování kladečského plánu se specifikací materiálu přímo výrobcem.

Dále doporučuji bezplatnou návštěvu zástupce firmy, vyrábějící krytinu, vybranou objednatelem, pro severní Čechy k ověření návrhu opravy střechy.

Vypracoval:





Jan Alexa


Jan Alexa
2

