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Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na ,,Mimoň – oprava schodiště od náměstí"

Specifikace povrchové úpravy zábradlí 
Protikorozní ochrana (PKO) zábradlí bude provedena v souladu s TKP staveb pozemních komunikací -
kapitolou 19 část B (stupeň korozní agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost ochranného systému
velmi vysoká – 15 let), tzn. kombinovaný nátěrový systém ve skladbě žárové zinkování ponorem Zn 80 mikrometrů dle
ČSN ISO 1461 + 2 x epoxidový nátěr 150 mikrometrů plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty + alifatický
polyuretanový nátěr 60 mikrometrů, odstín RAL dle požadavku investora.
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