POPIS PRACÍ
„ Zesílení podlahové konstrukce 3. N.P., sádrokartonový podhled 2.N.P.“
· Demontáž PVC                              70m2
· Demontáž dřevotřísky pro
další použití                                    70m2
· Demontáž podlahových prken    
Pro další použití                             70m2
· Odstranění škvárového násypu
Tl.90mm                                          55,5m2
· Odstranění volně položeného 
Záklopu                                            55,5m2
· Vysekání kapes pro uložení
IPE 180                                             26ks
· Podbetonování uložení                 26ks
· Osazení IPE                                      1,5t
· SPCM IPE 180, S 235 5,8m             8ks
· SPCM IPE 180, S 235 5,65m           5ks 
· Zazdívka zhlaví                                26ks
· Montáž protihlukové izolace
100mm  + SPCM                              50m2
· Montáž kročejové izolace nad 
Trámy a IPE  + SPCM                       26m2
· Zpětná montáž podlahových
Prken – rošt á 300                          70m2
· Zpětná montáž dřevotřísky          70m2
· Zavěšený sádrokartonový 
Podhled                                            70m2
· Malba                                             200m2
· Odvoz a likvidace odpadů
· Přesuny hmot a kapacit
· Lešení pro SDK                                 70m2
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Cena celkem s DPH

