

Věc : rekonstrukce střešního pláště, na akci „ Sídliště pod Ralskem, č.p. 636 “

Popis objektu :
Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt bez půdy, nepravidelného půdorysu, půdorysný rozměr cca 40 x 31,5m s vnitřním atriem. Nosné konstrukce jsou dřevěné s tepelnou izolací systému Chanos s dřevěnými vazníky, s tepelnou izolací a s podhledem. Střecha s minimálními spády střešních rovin, s živičnou izolací na bednění tl. 20mm.
Objekt slouží jako občanská vybavenost.
Požadavek investora je provést zateplení střechy shora, včetně nové kotvené krytiny z folie PVC-P s výztužnou vložkou z PES, určenou ke kotvení, izolant – tvrzený polystyren tl. 160mm.
Popis prací je v poznámkách na výkrese A – 02, detaily  - A – 03
· Demontáž Copilitové stěny, očištění a nátěry ocelové kce, montáž nové Copilitové stěny 3 x 4,2 x 2,2 m
· Postupná demontáž hromosvodů, střešních světlíků 1350 x 900mm – 38 ks, stávající střešní krytiny živičné ( 3x Sklobit + A 500H ), oprava poškozených částí bednění ( cca 15 – 20 % ), doplnění bednění po odstranění světlíků, zateplení střechy viz skladba I., včetně nových klempířských prvků.
· Spádové klíny budou vyspraveny a spády střešních rovin budou zachovány.
· Výměna oplechování střešních rovin se žlaby a svody stejného provedení 8.
· Výměna oplechování říms 6.
· Oprava zastřešení chodníků v atriu živičný pás s posypem.
· Zpětná montáž hromosvodů s propojením všech klempířských prvků
· Zábrany proti lezení na střechu v místech svodů hromosvodu a mříží do atria.
· Nové nadstřešní prvky odvětrání kanalizace a VZT.

Investor určí zhotoviteli prostor na uskladnění materiálu a sociálního zařízení, který bude oplocen a zajištěn proti odcizení.
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