PŘÍLOHA č. 1 SPECIFIKACE AKCE 
[bookmark: _Hlk132289510]Jedná se o návrh rekonstrukce úseku silnice III/27235 v délce 4.329m v rámci údržbových prací (velkoplošná oprava). S rekonstrukcí krytu silnice se provede rekonstrukce nezpevněných krajnic. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. V rámci rekonstrukce silnice se provede kompletní obnova odvodnění včetně rekonstrukce všech propustů, které požadujeme povolit ve společném povolení. Počet propustků je pouze orientační (dle pasportu je 2 ks) a v případě většího množství propustů se nezvyšuje cena díla. V úseku silnice je zúžené místo z důvodu nesoudržného svahu. V tomto místě požadujeme provést armovaný svah doplněný o nový propust. Armovaný svah a nový propust požadujeme povolit ve společném povolení. Budou modernizovány nebo zřízeny příkopy. Sjezdy a podélné propusty jsou součástí stavby v případě, že se jedná o vyvolaný zásah z důvodu rekonstrukce komunikace. Řešení sjezdů a podélných propustků nezvyšují cenu díla. Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ - v plastu, a SDZ - kompletní výměna) včetně úpravy a doplnění záchytných systémů. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí být investorem odsouhlaseno. Požadavkem investora je svolání a uskutečnění výrobních výborů za účasti KSSLK a města Ralska. Součástí projektu bude vyřešení vedení objízdných tras vč. projednání s Policií ČR. Soupis prací (výkaz výměr a rozpočet) bude zpracován.
[bookmark: _Hlk132289530]Požadované průzkumy a měření:
1 - geodetické zaměření včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí (3ks propustů a armovaný svah)
2 - 1ks vzorku asfaltových vrstev včetně laboratorního posouzení dle zákona o odpadech 541/2020 Sb.

