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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
	Název stavby:
	Rekonstrukce odkanalizování č.p.81 Okna
v k.ú. Okna v Podbezdězí


	Lokalita:
	Okna

	
	

	Katastrální území:
	Okna v Podbezdězí


	
	

	Okres/Kraj:
	Česká Lípa/Liberecký

	
	

	Charakteristika objektu:
	Rekonstrukce (doplňková stavba pro stáv. objekt)

	
	

	Odvětví:
	Vodní hospodářství

	
	

	Investor:
	Obec Okna č.p.40,  471 62  Okna

	
	

	Provozovatel:
	Obec Okna č.p.40,  471 62  Okna

	Zhotovitel PD:
	Ing. Hana Šumová

	
	Boženy Němcové 938, 47201 Doksy

	
	IČ 10403418,  ČKAIT: 0500257
tel.:603 967 371,e-mail: sumova.hana@volny.cz

	Zhotovitel stav.prací:
	Bude vybrán ve výběrovém řízení



	Zhotovitel technologie:
	EKONA s.r.o. Liberec



	Stupeň dokumentace:
	Dokumentace pro územní  souhlas

	
	

	Termín stavby:
	3.Q.2014-4Q.2015

	
	

	Kapacity:
	ČOV pro 35 EO 

               

	
	               


A.2   Seznam vstupních podkladů

Snímek katastrální mapy

Vlastní průzkum, zaměření a ohledání lokality

Požadavek stavebníka
Hydrogeologické posouzení – Ing. Zdeněk Lusk 24.2.2014
A.3   ÚDAJE O ÚZEMÍ
 a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

Stavba je navržena v zastavěné části obce Okna, v blízkosti odkanalizovávaného objektu MŠ.

 b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Druh pozemku . 101 – zastavěná plocha a nádvoří, 11/1  – ostatní plochy.  

Objekt č.p. 81 slouží jako mateřská škola a školní jídelna s kuchyní. V součastné době probíhá příprava pro její rozšíření. Jedná se o stavební úpravy stávajícího hospodářského objektu za účelem zřízení nového kuchyňského provozu pro mateřskou a základní školu v obci Okna. Na kuchyň bude napojena nová jídelna a dále propojovací krček se stávající školkou.  

 c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Území není památkově chráněno, nejedná se o záplavové území.

Celá stavba se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída, vyhlášené Nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981. Je třeba veškerou činnost provádět v souladu s vydanými podmínkami .  

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo  vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m

V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem správce.

Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena.

Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty

 d) údaje o odtokových poměrech, 

V parcele 868/43 je uloženo potrubí dešťové kanalizace vyústěné do propustku pod místní komunikací a dále přes stávající nádrž do vodoteče.
 e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

Stavba odkanalizování je doplňkovou stavbou ke stávající stavbě občanské vybavenosti obce a je v souladu s územně plánovací dokumentací. V případě realizace veřejné kanalizace můžou být splaškové vody do ní přepojeny.

 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Stavba odkanalizování je doplňkovou stavbou ke stávající stavbě.

 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou požadavky dotčených orgánů známé. Případné požadavky dotčených orgánů budou splněny.

 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 

	obec
	katastrální území
	parcelní č.
	LV
	druh pozemku podle KN
	výměra m2

	Okna
	Okna v Podbezdězí
	. 101
	1
	zastavěná plocha a nádvoří
	399

	Okna
	Okna v Podbezdězí
	11/1
	1
	ostatní plocha
	1970


Přehled vlastníků sousedních pozemků

Parcelní číslo: 

19/1, 19/2, 8
Vlastnické právo:
Jaroslava Janková, Okna 26, Okna, 471 62




Stanislava Schmidtová, Vašátkova 1019/2, Praha, Černý Most, 190 00

Druh pozemku: 

zahrada

Parcelní číslo: 

11/3, . 17/1, . 17/2, . 17/3, . 17/6
Vlastnické právo:
Jaroslav Kunc, Okna 25, Okna, 471 62

Druh pozemku: 

ostatní plocha

Parcelní číslo: 

11/2, 632/8,  
Vlastnické právo:
Květoslava Doubková, Okna 93, Okna, 471 62

Druh pozemku: 

ostatní plocha
Parcelní číslo: 

868/43  
Vlastnické právo:
Obec Okna, Okna 40, Okna, 471 62

Druh pozemku: 

ostatní plocha
 A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu doplňkové stavby ke stávající stavbě hlavní (mateřské škole v Oknech), a to o změnu likvidace splaškových vod.
b) účel užívání stavby, 

Likvidace splaškových vod v nové DČOV s přepadem do vsaku.

Stavba je dimenzována na současnou kapacitu MŠ s rezervou tak, aby vyhověla i připravované
Budoucí kapacitě.

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

Není.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Technické požadavky jsou dodrženy. Bezbariérové užívání se netýká této stavby.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 

Bez požadavků.

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Odkanalizování MŠ Okna tvoří stávající jímka na vyvážení – vnitřní rozměry 4,4x1,5x1,6m- která bude využita pro hrubé předčištění, kruhová ČOV EKONA D35VS pro 35 EO, o průměru 2500 mm a výšce 2900mm , šachta lomová, vsakovací jáma a šachta pro odběr vzorků, propojovací kanalizační potrubí DN 150 – 12+1+3m, celkem 16m.

V druhé etapě bude osazen lapač tuků z provozu nové kuchyně LT 2 o rozměrech 1540 x 9800 x 770 mm, propojovací kanalizační potrubí DN 150 16 m s jednou šachtou a DN 100 cca 3 m pro připojení lapače tuků.

Objekt ČOV a vsakovací jámy bude oplocen. 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,    celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),
Viz přiložené hydrotechnické výpočty.

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

1. etapa  - zahájení 3.Q 2014

2. etapa – součastně s prováděním stavby  jídelny
 k) orientační náklady stavby. 

,- Kč

 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO-01  Rekonstrukce odkanalizování

SO-02  Odlučovač tuků a připojení nové kanalizace

 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika stavebního pozemku, 
 Zájmové území se nachází mimo památkovou zónu a mimo CHKO. Prostor je rovinatý, napojení na inženýrské sítě zůstane původní, při stavbě nedojde k záborům ani zásahu do stávajících ochranných pásem.  

b)výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Hydrogeologické posouzení možnosti vypouštění přečištěných odpadních vod do podzemních vod přes půdní vrstvy.  (Ing. Zdeněk Lusk, 471 26 Dubnice 124, 24.2.2014)
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Nejsou známa žádná pásma v blízkosti stavby.

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází mimo záplavové území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Nemá vliv.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nejsou.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

      Stavba se nachází v zastavěné části obce Okna. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Související investicí je stavba „Změna užívání části objektu MŠ a stavební úpravy

s přístavbou za účelem zřízení kuchyně s jídelnou č.p. 81, st. 101, p.p.č. 11/1, k.ú. Okna

v Podbezdězí.“

 Stavba „Rekonstrukce odkanalizování č.p.81 Okna“ je navrhována na současnou kapacitu 

 s výhledem na budoucí rozšíření výše uvedenou stavbou. 

 
B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Změna odkanalizování stávajícího objektu MŠ – místo shromažďování ve stávající jímce na vyvážení,  přečištění v nové domovní čistírně odpadních vod EKONA DS35 s přepadem do vsaku.
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o jednoduchou podzemní stavbu, jejíž viditelnou částí jsou pouze poklopy v úrovni terénu.
 B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

SO-01  Rekonstrukce odkanalizování  
Odkanalizování objektu  bude řešeno přes stávající jímku, která bude sloužit pro zachycení hrubých nečistot. V jímce na odtoku bude osazena norná stěna k zachycení plovoucích hrubých nečistot a tuku. Z této jímky bude odpadní voda odtékat novým kanalizačním potrubím v délce 12 m na  čistírnu odpadních vod, umístěnou severně od objektu MŠ. Je navržena  DČOV  EKONA D35VS  v plastové nádrži o průměru 2500mm a výšce 2900mm. Čistírna má certifikát CE.    

ČOV bude osazena dle dokumentace výrobce v provedení do spodní vody.

Z ČOV bude přepadat přečištěná voda do vsakovací šachty.  
Pro účely zasakování přečištěných splaškových vod na pozemku p.č. 11/1 v katastru obce Okna v Podbezdězí je navržena zasakovací studna o hloubce 2,5 m, šířce 3m a délce 3m (jáma vysypaná štěrkem se  zasakovací šachtou uprostřed ze skruží, do úrovně 1m pod terén zasypána štěrkem. Na štěrku bude položena betonová dlaždice, na kterou bude dopadat přepad z čistírny odpadních vod. Celá konstrukce bude následně zasypána výkopem a zatravněna. 
Odběr vzorků bude umožněn  ve vsakovací šachtě.
Čistírna odpadních vod EKONA D35VS o elektrickém příkonu 120V/230V bude napojena ze stávajících silnoproudých rozvodů objektu MŠ v Oknech. Napájení bude provedeno z nového samostatně jištěného vývodu (16A/230V) ze stávajícího NN rozvaděče výše uvedeného objektu kabelem CYKY 3Cx2,5. Kabel bude uložen do země do výkopu s min. krytím ve volném terénu 70cm, pod komunikací 100cm v chráničce. 
Pro dmychadlo a rozvaděč ĆOV bude u stěny stávajícího hospodářského objektu vybudován zděný sloupek o vnitřních rozměrech  600 x 600 mm a výšce 1700 mm. V základech budou umístěny chráničky pro vstup kabelů a potrubí.

Ve druhé etapě  bude do jímky hrubého předčištění napojena přímo odpadní voda z nových hygienických zařízení a přes lapač tuků EKONA LT2 o rozměrech 1530x980x770mm  odpadní voda, znečištěná tuky (tj. od dřezů a myčky) z nové kuchyně.   
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 


Netýká se této stavby.
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 


Je řešeno v provozním řádu čistírny.

 B.2.6 Základní technický popis staveb    
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
Malá čistírna odpadních vod ČOV  D35 VS (zaústění  do vsaku) 
Výrobce a dodavatel: Ekona, s.r.o. Nitranská 418, 460 01 Liberec
Domovní čistírny odpadních vod řady D-VS slouží k čištění splaškových vod z malých individuálních zdrojů znečištění, zejména tam, kde vyčištěná voda má být zasakována do vod podzemních. Vyznačují se nadstandardní účinností, velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu.
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1. Nádrž čistírny
2. Provzdušňovací element
3. Plovákový spínač
4. Čerpadlo vyčištěné vody

5. Dmychadlo
6. Dávkovací čerpadlo síranu železitého
7. Zásobní nádrž síranu železitého

Popis a funkce čističky

Jedná se o nízko zatížené aktivační čistírny s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod, které jsou doplněny zařízením na dávkování síranu železitého na srážení fosforu. Čistírnu tvoří jedna kruhová nádrž vyrobená z polypropylenu, která může být umístěna pod i  nad úrovní terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.

Provedení
D35 - pro 27 - 40 ekvivalentních obyvatel
Kvalita vody na odtoku

	Jakost vyčištěné vody v mg/l

	Ukazatel
	Hodnota pro optimální provoz
	Průměrná roční hodnota
	Účinnost v % cca

	BSK5
	10
	20
	98%

	CHSK(Cr)
	50
	100
	95%

	NL
	15
	25
	95%

	N-NH4+
	8
	15
	85%

	Pcelk
	3
	5
	90%


Tyto hodnoty mohou být překročeny v případě nepravidelného nátoku, nedodržením provozního řádu, případně při výpadku elektrického proudu.

Hlavní rozměry

	Typ
	D [mm]
	H [mm]
	H1 [mm]
	H2 [mm]
	d [mm]
	Roční spotř. [kWh]
	Hmotnost [kg]

	D35 VS
	2500
	2900
	2200
	2150
	200
	1050
	320
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Základní uspořádání

· Vzhledem k tomu, že čistírna má čerpaný odtok, nátokové potrubí do čistírny může být pod úrovní odtokové kanalizace.

· Při jednoduchých základových poměrech bez přítomnosti spodní vody lze čistírnu osadit na betonovou základovou desku a obsypat cementovou stabilizací.

· Dmychadlo je vždy umístěno mimo čistírnu.

· Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní závody doporučujeme vybavit ČOV výkonnějšim dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.

· Elektrický rozvaděč se umisťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř nebo vně budovy nebo do plastového či zděného sloupku.

Výhody čistíren řady D-VS

· Vyhoví podmínkám Nařízení vlády ČR č. 416 - vyčištěná voda může být zasakována do vod podzemních..

· V období sucha může být hadice výtlaku čerpadla místo do odtoku zavedena do zásobní nádrže na užitkovou vodu.

· Instalované čerpadlo umožní odkalení přebytečného kalu a jeho využití např. při kompostování.

Další dokumentace  

· Stavební připravenost - obsahují výkresy a popis prací, které je nutno udělat před osazením čistírny

· Stavební osazení čistíren - popisují postup osazení čistíren pro různé druhy základových podmínek

· Návrh Provozního řádu (PMŘ) - popisuje činnosti spojené s provozováním čistírny

Dodavatel zajišťuje 

· výrobu čistírny podle specifikace zákazníka

· dopravu čistírny

· montáž technologie a motáž elektro

· oživení čistírny, doplňování síranu železitého

· záruční i pozáruční servis

· provedeme vestavbu technologie do stávající jímky (septiku).

Lapač tuku  

Osazuje se tam, kde je odpadní voda znečištěna vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků. Zařazuje se jako čistící zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.

Funkce

Na lapák tuku může být přivedena pouze voda znečištěná rostlinnými nebo živočišnými tuky, která není zředěna splaškovými nebo dešťovými vodami. Tato voda nesmí být v žádném případě znečištěna minerálními oleji. Odpadní voda je přivedena do části odkalovací nádrže, kde se výrazně zpomalí její rychlost, voda se uklidní a dojde k usazení částic těžších než je voda. V odlučovací části se oddělí tukové částice, které jsou lehčí než voda. Tyto částice se shromažďují na hladině, kde vytvářejí plovoucí vrstvu. Vyčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí. Lapáky tuku řady LT jsou určeny k instalaci do terénu, k obezdění nebo obetonování. Lapáky řady LTV jsou samonosné a jsou určeny jako volně stojící nádrže k instalaci do budovy.

Stanovení velikosti lapače

Velikost lapáku udává průtok v l/s, který je lapák schopen zpracovat. Není-li známo množství protékající vody, je možno použít pro základní orientaci následujících tabulek. Výrobce doporučuje pro teploty nad 50°C a pro mimořádně znečištěnou odpadní vodu použít odlučovač nejbližší vyšší velikosti. Přesný výpočet jmenovité velikosti je uveden v ČSN EN 1825-2 čl. 6.

Orientační určení velikosti lapače

	Počet porcí [den]
	Velikost lapače

	do 100
	1

	100 až 200
	2

	200 až 400
	4

	400 až 700
	7

	700 až 1000
	10


Záruka

· Na výrobek je stanovena záruka 24 měsíců.

· Na nádrž je stanovena záruka 20 let.

· Na lapáky tuků řady LT a LTV vydala autorizovaná zkušebna AO 224 – Institut pro testování a certifikaci Zlín a.s. certifikát č.10 0084 T / ITC dle směrnice 89/106/EHS

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Stavba bez požárního  rizika.
 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Dle návrhu provozního řádu.   

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.

Technická zařízení stavby – ČOV a lapač tuků - budou odvětrávána přes kanalizační svody nad střechu č.p.81. Další dle návrhu provozního řádu. 

 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

Netýká se této stavby.
 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
     - Elektřina pro objekt ČOV bude napojena na stávající elektrorozvod  v MŠ  .
 - Přečištěné odpadní vody budou přepadat do vsaku v blízkosti ČOV .

(viz situace).

 B.4 Dopravní řešení 

 Staveniště je přístupné přímo z místních komunikací, v jejichž blízkosti se nachází. 

 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
V místě navrhované stavby je zatravněná plocha. Po dokončení stavby bude dotčený prostor uveden do původního stavu. Viditelné zůstanou pouze poklopy zařízení a šachet.

 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Není.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Není.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Není.

 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
Nejsou.

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Netýká se této stavby.

 B.8 Zásady organizace výstavby 

   a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Jedná se o stavby malého rozsahu, bez požadavků významných skladovacích kapacit. Potřebný materiál bude na staveniště dodáván průběžně v koordinaci s postupem stavby.

   b) odvodnění staveniště:

Odvodnění staveniště v případě potřeby bude čerpáním do stávající dešťové kanalizace.

   c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Stavební parcela je přístupná z veřejné komunikace, umožňující příjezd na staveniště a dovoz materiálu.

Připojení elektro bude ze stávajícího objektu MŠ.

Zásobování vodou bude ze stávajícího objektu MŠ.   

   d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Při provádění prací je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb.„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší hlučností,v odpovídajícím technickém stavu.

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu rodinného domu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit 65 dB.   

   e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice, kácení dřevin:

Staveniště je v současnosti volné, není požadavek na demolice ani odstraňování vzrostlé zeleně.  

Drobná okrasná zeleň bude nahrazena novou.

   f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé):

Bez požadavku na zábor. Po dokončení stavby bude zpevněná plocha před objektem uvedena do původního stavu.

   g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.  

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci doklad o likvidaci odpadů.

Charakteristika a zatřídění odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Kód 

Název odpadu 





Původ
17 05 00
Zemina, kamení a vytěžená hlušina 



Výkopové práce
17 09 00          Jiné stavební a demoliční odpady 



Stavební činnost
20 03 00
Ostatní komunální odpady 




Provoz zařízení                 staveniště
   h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Zemní práce na odkopek nepředpokládají zásadní objem přesunů zeminy. Výkopek   bude deponován na zahradě za objektem a po dokončení stavby bude využit na místní terénní úpravy a vyrovnání plochy.  

   i) ochrana životního prostředí při výstavbě:

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin,

ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření,

ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před

poškozením.

   j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Zhotovitel stavby zajistí, aby  byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb:

- všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy.

- budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména:

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- zákon č. 309/2006 Sb.

- zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.

Zhotovitel stavby  zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. Staveniště bude řádně označeno a vymezeno.

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést  jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.  

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění.

   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Bez požadavků

   l) zásady pro dopravní inženýrská opatření:

Bez požadavků

   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění  stavby za provozu, opatření  proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.):

Stavba je malého rozsahu - bez požadavku.

   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Stavba bude zahájena po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby, případně jiného rozhodnutí.   Stavba bude dokončena do dvou let po zahájení stavby.

	Hydrotechnické výpočty
	
	
	
	

	Spotřeba vody
	
	
	
	
	
	

	Základem pro výpočet denní i roční spotřeby vody jsou ustanovení přílohy č.12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.

	MŠ -   bod 9.    na jednu osobu - 200 dnů/rok   8 m3   -  28 žáků + 3 zaměstnanci    31 osob x 8 m3 
	

	ŠJ   -   bod 19.  na jednu osobu - 200 dnů/rok   8 m3   -   80  ( výhled 120 )  osob x 8 m3
	

	
	
	
	m3/rok
	
	
	864
	1184

	
	
	
	m3/měsíc
	
	
	86
	118

	
	
	
	m3/den
	
	
	4,3
	5,9

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	EKONA 35
	
	prům.
	max.
	prům.
	max.

	
	skut.
	optimálně
	EO
	l/EO.d
	l/EO.d
	m3/d
	m3/d

	MŠ+ŠJ
	28-39 EO
	25-40 EO
	35
	150
	170
	5,25
	5,95

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	prům.
	max.
	prům.
	max.
	prům.
	max.

	
	
	m3/d
	m3/den
	m3/h
	m3/h
	 l/s
	 l/s

	Qp
	
	5,250
	5,950
	0,219
	0,248
	0,061
	0,069

	Qm
	(Qp x 1,5)
	7,875
	8,925
	0,328
	0,372
	0,091
	0,103

	Qh
	(Qm x 1,8)
	14,175
	16,065
	0,591
	0,669
	0,164
	0,186

	Pro splaškové odpadní vody
	
	
	
	
	

	Qh
	(Qm x 7,2)
	56,700
	64,260
	2,363
	2,678
	0,656
	0,744

	
	
	
	
	
	
	
	

	Výpočet znečištění odpadních vod
	
	
	
	

	Odpadní vody nevyčištěné
	
	 
	prům.
	max.
	

	
	
	g /os.den
	EO
	 
	 
	 
	

	Zatížení BSK 5  
	60
	35
	mg/l
	400,00
	500,00
	

	dle ČSN 756402, tab.3
	
	
	kg /den
	1,86
	2,40
	

	 
	
	
	
	kg /rok
	372,00
	480,00
	

	Zatížení NL  
	55
	35
	mg/l
	367,00
	458,00
	

	dle ČSN 756402, tab.3
	
	
	kg /den
	1,71
	2,20
	

	 
	
	
	
	kg /rok
	341,00
	440,00
	

	Zatížení CHSK  
	120
	35
	mg/l
	800,00
	1000,00
	

	dle ČSN 756402, tab.3
	
	
	kg /den
	3,72
	4,80
	

	 
	 
	 
	 
	kg /rok
	744,00
	960,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ČOV 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	 
	 
	

	Odpadní vody vyčištěné
	g /os.den
	EO
	 
	max.
	

	BSK 5  
	5,25 m3/den
	6
	35
	mg/l
	40,00
	

	 
	 
	
	
	 
	kg /den
	0,22
	

	 
	
	
	
	 
	kg /rok
	43,75
	

	 
	 
	 
	 
	 
	kg /měsíc
	4,38
	

	Zatížení NL  
	5,25 m3/den
	6
	35
	mg/l
	40,00
	

	 
	 
	
	
	 
	kg /den
	0,22
	

	 
	
	
	
	 
	kg /rok
	43,75
	

	 
	 
	 
	 
	 
	kg /měsíc
	4,38
	

	Zatížení CHSK  
	5,25 m3/den
	23
	35
	mg/l
	150,00
	

	 
	 
	
	
	
	kg /den
	0,79
	

	 
	
	
	
	
	kg /rok
	157,50
	

	 
	 
	 
	 
	 
	kg /měsíc
	15,75
	

	Zatížení N-NH4+
	5,25 m3/den
	3
	35
	mg/l
	20,00
	

	 
	
	
	
	
	kg /den
	0,11
	

	 
	
	
	
	
	kg /rok
	21,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	kg /měsíc
	2,10
	

	Zatížení Pcelk.
	5,25 m3/den
	2
	35
	mg/l
	10,00
	

	 
	
	
	
	
	kg /den
	0,05
	

	 
	
	
	
	
	kg /rok
	10,50
	

	 
	 
	 
	 
	 
	kg /měsíc
	1,05
	


C. Situační výkresy
  C.1 Situační výkres širších vztahů 1:1000
  C.2 Celkový  situační výkres 1:200
  C.4 Katastrální situační výkres 
D. Výkresová dokumentace
   D.1  Podélný profil

   D.2. Vzorový příčný řez uložení kanalizace
   D.3. ČOV

   D.4. Lapač tuku
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