TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Předmět prací 

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby zahrnující na dvou hlavních větvích osvětlujících hlavní komunikace v obci demontáž 76 ks stávajících svítidel o příkonu 36 W až 250 W a jejich nahrazení novými, energeticky mnohem úspornějšími LED svítidly, všechna o výkonu 57 W. 
Soustava veřejného osvětlení bude doplněna o dosud chybějící prvky měření a regulace, konkrétně o stmívací modul s regulací výkonu soustavy veřejného osvětlení. 
2. Stávající stav 

Stávající soustava veřejného osvětlení sestává z celkem 92 světelných bodů, které jsou různého příkonu v rozpětí od 36 W do 250 W. Stávající soustava veřejného osvětlení je tvořena různými typy svítidel umístěnými na dřevěných nebo ocelových sloupech a soustavou rozvaděčů a stmívacích čidel (fotonek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V roce 2014 byla realizována výměna 16 ks technicky dožilých světelných bodů za nová LED svítidla s příkonem 57 W, která jsou výrazně energetický úspornější. 

Při stávajícím instalovaném příkonu soustavy veřejného osvětlení, který je 12,456 kW je skutečná spotřeba energie 39,304 MWh.   

Stávající sestava světelných bodů se skládá z 12 ks původních osvětlovacích těles ELEKTROSVIT Svatobořice – Nové Zámky (vysokotlaká rtuťová výbojka, 1 x 150 W, životnost 12 000 hodin), dále z 12 ks osvětlovacích těles MESKO (vysokotlaká rtuťová výbojka, 2 x 250 W, životnost 12 000 hodin) a také z 52 ks osvětlovacích těles MODUS – LV (kompaktní zářivka DULUX, 2 x 36 W, životnost od 10 000 do 20 000 hodin). Součástí stávající soustavy veřejné osvětlení je v roce 2014 instalovaných 16 ks osvětlovacích těles PHILIPS CLEARWAY (LED 49/740, 57 W, životnost 50 000 hodin). 

Celkem je ve stávající soustavě začleněno 92 kusů osvětlovacích těles s celkovým příkonem 12 456 W. 

Po kompletní rekonstrukci je očekáváno 92 ks osvětlovacích těles LED 49/750 s příkonem 57 W. 

Energetickým auditorem bylo doporučeno realizovat rekonstrukci zastaralé soustavy veřejného osvětlení a tím docílit snížení stávající vysoké energetické náročnosti veřejného osvětlení.

3. Požadavky na nová svítidla a montážní práce 

V rámci realizace akce bude realizována výměna 76 ks zastaralých osvětlovacích těles s vložením modulu pro postupné stmívání LED osvětlení a optimalizace řídícího systému VO na úsecích VO v obci Pertoltice pod Ralskem. Realizace je navržena formou výměny stávající 76 ks zastaralých osvětlovacích těles za navrhovaná bezúdržbová osvětlovací tělesa s technologií LED s minimální požadovanou životností 50 000 hodin.  

Při realizaci veřejné zakázky budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. 

Veškerá zařízení a materiály budou dodána nová, nepoužitá, schválená k užívání v České republice a nesmí být od doby výroby starší tří let. 
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