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Stávající stav
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu čp.165 v

Pertolticích pod Ralskem, který je využíván jako sídlo obecního úřadu. I po stavebních úpravách bude objekt sloužit 

stejnému účelu.
Objekt čp.165 je samostatně stojící, pravidelného obdélníkového půdorysu (na severní straně přístavba 

schodišťového traktu a na jihovýchodním rohu rizalit).

Objekt je dvoupodlažní s půdním prostorem, podsklepený, zastřešený valbovou střechou. Členění objektu a tvarové řešení objektu zůstává beze změn. Také venkovní vzhled zůstává beze změn.

Stávající obvodové nosné konstrukce zůstanou stávající beze změn-zděné z plných cihel tl.30 cm až 45 cm. 
Stávající stropní konstrukce nad 1.PP jsou železobetonové s dodatečným zateplením podhledu KZS z polystyrénu tl.100 mm, nad 1.NP a 2.NP dřevěné trámové s podbitím s omítkou. 
V půdním prostoru je provedeno nad stropem 2.NP a pod podlahou půdy z OSB desek zateplení z minerální vaty tl.120 mm. Do stropních nosných konstrukcí domu nebude zasahováno. Hlavního schodiště v objektu se stavební úpravy také netýkají.
Stávající krytina z keramických tašek na laťování zůstane 
stávající bez úprav, stejně jako dřevěný krov. 
Stávající výplně otvorů v celém objektu jsou z plastových profilů 5-komorových REHAU s izolačním dvojsklem (U = 1,1 
W/m2 K).

Na fasádě je provedena štuková omítka s nátěrem. Sokl (součást 1.PP) je z kamenného zdiva.

Stavební úpravy se týkají pouze vnějšího pláště objektu a stropu nad 2.NP – zateplení fasády a stropu nad 2.NP.

Úspora energie a tepelná ochrana
Zateplení objektu je navrženo v souladu s normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.

Všechny navrhované konstrukce (KZS+obvodové zdivo, strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace, strop vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru) a výplně otvorů splňují požadované hodnoty prostupu tepla Un pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 C, dle tabulky 3 ČSN 73 0540-2.

Tepelně - technické parametry objektu po navržených úpravách jsou:

KZS tl.120-150 mm+obvodové stěny z cihel plných tl.300-450 mm

U = 0,218-0,283 W/m2 K

strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace 
U = 0,127 W/m2 K

strop vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
U = 0,38 W/m2 K

Zasklení oken U = 1,1 W/m2 K
Navrhované stavební úpravy

Úpravy povrchů 

Na celém objektu bude provedeno odstranění nesoudržných částí stávající vnější omítky v rozsahu cca do 15% a následně vyspravení otlučených částí hladkou vápenocementovou omítkou.

Bude také provedeno odsekání podokenních říms a některých ozdobných prvků fasády.

Po omytí celé fasády tlakovou vodou, včetně soklu a sloupu u vstupního schodiště (zbavení nečistot, prachu a starých nátěrů) bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS).

Na zateplovaných plochách systémem ETICS a ostatních upravovaných plochách je navržena tenkovrstvá silikonová omítka s hrubostí 1,5mm v pastelových barvách (přesné řešení po výběru fasádního systému). Všechny okraje omítaných ploch budou opatřeny lištami - rohové, rohové s okapnicí, okenní začišťovací a parapetní lišty.
Zateplovaná plocha objektu je řešena jako ucelená sestava certifikovaného systému (ETICS) a musí být dodrženy požadavky revidované ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb-Společné ustanovení ze srpna 2016.
Zakládací lišta, kterou je tepelný izolant založen nad terénem, je potenciálně místem, kudy může požár vstoupit do tepelněizolační vrstvy. Zakládací sada od společnosti HPI-CZ představuje systém založení ETICS z pěnového polystyrenu (EPS) nad terénem se zvýšenou požární odolností. 
Systém HPI-CZ byl testován v akreditované laboratoři, kde vyhověl zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810: 2016 – Požární bezpečnost staveb. Toto řešení lze využít v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců.
Použitím plastového profilu lze rovněž zajistit eliminaci tepelných mostů. Řešení minimalizuje únik tepla tepelným mostem v oblasti založení proti dříve užívaným hliníkovým zakládacím lištám i proti založení pomocí montážních latí. Zakládací sada navíc zajišťuje těsnost ETICS vůči nežádoucímu nasávání vnějšího vzduchu mezi zateplovacím systémem a podkladovou konstrukci, které by degradovalo tepelněizolační účinek zateplovacího systému a snížilo jeho požární odolnost.

Popis postupu při provádění kontaktního zateplovacího systému (ETICS): 
- vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, dále posouzení stavu dilatačních spár v podkladu (nejvyšší povolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu je v závislosti na spojení systému: - max.10mm/m pouze lepení, -max.20mm/m lepení a mechanické kotvení hmoždinkami) 
- omytí tlakovou vodou, zbavení nečistot, prachu a starých nátěrů. Uvolněná a nesoudržná místa odstranit a opravit neprofilační maltou. Sanovaný podklad musí být před montáží suchý a pevný, práce na zateplení lze provádět do teploty +5°C 
- montáž zakládací lišty

- lepení a mechanické kotvení izolačních desek z EPS-F v tl. 150mm (hlavní objekt), 120mm (přístavba schodiště), 140mm (rizalit) a XPS tl.30mm (vnější ostění otvorů). Doporučený počet hmoždinek(typ C-děrované cihly) pro doplňkové kotvení v okrajové části 12ks/m2 a v ploše 6ks/m2 a min.30% povrchu izolační desky musí být spojeno lepící hmotou s podkladem. Okraje systému opatřeny ukončovací lištou - montáž všech příslušných lišt (rohové, rohové s okapnicí, okenní začišťovací a parapetní lišty) 
- montáž výztuže základní vrstvy - skleněná síťovina (např. VT1) do stěrkového tmelu 
- montáž 2.vrstvy stěrkového tmelu 
- přebroušení a penetrace připraveného povrchu
- konečná povrchová úprava – strukturální silikonová omítkovina (zrno 1,5mm)
Montáž kontaktního fasádního systému smí provádět pouze pracovníci proškolení dodavatelskou firmou s patřičným osvědčením. Kvalita dodaných materiálů musí odpovídat certifikaci použitého systému (ETICS). 

Výplně otvorů 

Stávající okna z plastových profilů v bílém provedení a dřevěné vstupní dveře jsou bez úprav – při montáži zateplovacího systému osadit okenní profil, ochranné lišty apod. 
Izolace tepelné 

Jako izolant pláště objektu jsou navrženy desky na bázi polystyrenu (EPS-F) v tl. 150mm (hlavní objekt), 120mm (přístavba schodiště), 140mm (rizalit) a XPS tl.30mm (vnější ostění otvorů). Tepelná izolace půdy z volně ložených rohoží z minerálních vláken tl.2x100mm (ROCKWOOL) na stávající tepelné izolaci tl.120mm z minerálních vláken. 
Toto řešení vychází z Průkazu energetické náročnosti budovy z dubna 2016 (zpracovatel Ladislav Beck, Česká Lípa).

Bilance energií jsou uvedeny v Průkazu energetické náročnosti budovy, který je přílohou - aktualizace 2/2019 (Ladislav Beck, Česká Lípa) 

Tesařské konstrukce

V půdním prostoru bude demontována stávající podlaha z OSB desek, pak bude proveden nový rošt podlahové konstrukce výšky 300 mm z fošen po 500 mm, položeny nové vrstvy tepelné izolace z minerální vaty tl.2x100 mm na stávající tepelnou izolaci. Pak bude provedena zpětná montáž dřevěné podlahy z původních OSB desek.

Klempířské výrobky 

Bude provedena demontáž oplechování parapetů.

Nové klempířské prvky (oplechování, parapety, římsy apod.) budou provedeny z hliníkového nebo poplastovaného TiZn plechu v tl. 0,8mm, rozvinuté šířky dle ČSN 733610. Styk oplechování se zateplením bude vyplněn trvale pružným tmelem. 
Stávající dešťové svody budou demontovány, bude provedeno prodloužení objímek pro uchycení svodů a po provedení zateplení fasády zpětná montáž dešťových svodů. 

Ostatní konstrukce a práce

Budou demontovány svislé svody hromosvodů, bude provedeno prodloužení svorek pro uchycení hromosvodů a po provedení zateplení fasády zpětná montáž svislých svodů hromosvodů.
Při provádění zateplovacího systému bude provedena úprava (prodloužení rámu dvířek) 2 ks elektroskříní, skříňky telefonu, úprava vypínače u vchodu do objektu a prodloužení odvětrání. 

Bude provedena demontáž 2 ks držáků na vlajky z fasády, demontáž a zpětná montáž po ukončení zateplení 7 ks tabulek na fasádě a 1 ks stropního svítidla u vstupu.
Závěr 

Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení vyhl. č.324/1990 Sb.,zákona 309/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění vyhlášek č.45/1979 a 376/1992 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Všechny nově použité materiály a prvky musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.) Dodavatel a subdodavatelé jsou povinni před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě podle skutečnosti. Napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním požadavkům projektu a předpisům (ČSN, DIN). Průkaz o tom, že použité materiály vyhovují předpisům a že jsou použitelné musí dodavatel na vyzvání předložit.
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