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INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Zahrada MŠ Studánka
---------------------------------------------------

p.č. 95/15, k.ú. Markvartice v Podještědí, 
U Školy 194, 471 25 Jablonné v Podještědí
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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zástupce ředitelky MŠ Studánka
Objekt:

Název


:
MŠ Studánka
Sídlo


:
U Školy 194, 471 25 Jablonné v Podještědí
Katastrální území
:
Markvartice v Podještědí
Parcelní číslo

:
p.č. 95/15
1. ÚVOD
Obsahem této zprávy je inventarizace stávající zeleně v zahradě MŠ Studánka. Inventarizace byla zpracována na základě záměru rekonstrukce zahrady MŠ a je součástí projektové dokumentace. Práce budou prováděny na základě povolení odbornou firmou, osobou s odpovídajícím odborným vzděláním a certifikátem ETW.
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Veškeré hodnoty inventarizovaných dřevin jsou zaneseny v bodu 4. Tabulka inventarizace dřevin. 
Sortiment rostlin vyskytujících se v zahradě MŠ Studánka je druhově chudší, ale početně dostačující, jednoduchý, skládající se z druhů v stromovém patru Betula pendula, Cupressocyparis leylandii, Picea pungens ´Glauca´, Pinus nigra a Pinus sylvatica, v keřovém patru Salix caprea. 
Jedná se především o druhy stáří kolem 20 - 50 let.
3. POUŽITÁ METODIKA INVENTARIZACE DŘEVIN

1. Pořadové číslo - obsahuje číslo taxonu uvedené na situaci Inventarizace
2. Název taxonu - dle: Hurych, V., 2003: Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Nakladatelství Květ, Praha, 204 str., ISBN 80-85362-46-5

3. Obvod kmene - (v cm), měřeno v prsní výšce (1,3 m) s přesností na 0,01 m

4. Výška – (v m), měřena odhadem
5. Výška nasazení koruny (v m)
6. Průměr koruny – dvě měření provedené kolmo na sebe, z nich utvořen průměr
7. Vývojové stádium

Inventarizovaná dřevina je zařazena do jedné z následujících věkových kategorií, pohybuje-li se dřevina na hranici některých kategorií je i takto označena (např. a/b)
a - dřeviny do 10 let stáří, nebo dřevina do 3 let po výsadbě, u které ještě není zřejmé, zda došlo k jejímu zdárnému ujmutí. 

b - dřeviny v kategorii od 10 do 20 let, obvykle plně se rozvíjející

c - dřeviny v kategorii od 21 do 50 let, dřeviny dospívající a dospělé

d - dřeviny od 51 do 80 let, dospělý až limitní věk pro krátkověké dřeviny, dospělý věk pro dlouhověké dřeviny

e - dřeviny nad 81, z hlediska věku hodnotné exempláře. 
1. nová výsadba: převládají znaky a procesy ujímání (povýsadbový stres většinou postupně ustupuje), vývojové stádium trvá, dokud se neobnoví na dlouhých výhonech přírůstky odpovídající délkou taxonu a stáří; záleží kromě kvality sazenice na přípravě stanoviště, kvalitě výsadby a řezu při výsadbě; znaky intenzivní péče nebo její absence, zdravotní stav jedinců je dán především kvalitou výsadbového materiálu

2. stabilizovaná výsadba: obnovená korelace mezi nadzemní a kořenovou částí (obnoveny velké přírůstky dlouhých výhonů); znaky intenzivní péče nebo její absence; zakládání architektury koruny

3. dospívající výsadba: dotváření typických vzhledových charakteristik pro daný taxon (architektura koruny, tvorba borky …), výrazný prodlužovací růst; u většiny taxonů začátek období plodnosti

4. dospělá výsadba: vyvinutí jedinci s charakteristickými znaky taxonu, velký nárůst biomasy

5. dožívající výsadba:
 rozpad struktury jedinců s doprovodnými projevy (úbytek kosterních větví, nástup přirozených „patogenů“).
8. Zdravotní stav – hodnoceno dle Šimka, upravil Smýkal (studijní text). Vyjadřuje celkové zhodnocení zdravotního stavu stromu. Má tři stupně.


1. stupeň – zdravý strom
zdravý jedinec, bez výrazného poškození, popř. s poškozením nepodstatného rozsahu

2. stupeň – částečně poškozený
jedinec vykazuje nízký až střední rozsah poškození,


(chřadnoucí) strom
neohrožující však jeho přímou existenci


3. stupeň – značně poškozený

značně poškozený jedinec, hynoucí; poškození 


(hynoucí) strom

značného rozsahu bezprostředně ohrožující jeho existenci

9. Fyziologická vitalita – hodnoceno dle Rollofa, doplnil Smýkal (studijní text). Hodnocení fyziologické vitality podle charakteru větvení koruny založená na tzv. fázovém modelu růstu výhonu. Původní má 4 stupně, při tomto průzkumu bylo využito rozšířené stupnice ing. Františkem Smýkalem na 5 stupňů.

Stupeň vitality 0 – fáze explorace

· vrcholové a horní postraní pupeny tvoří každoročně dlouhé výhony (makroblasty)

· koruna hustá, zaoblená síťovitě zavětvená hluboko do vnitřku koruny

· husté olistění bez větších mezer, zasahuje hluboko do vnitřku koruny

Stupeň vitality 1 – fáze degenerace

· z terminálního výhonu se každoročně tvoří dlouhé výhony

· z postraních pupenů však již vznikají, prakticky bez výjimky, pouze krátké výhony (brachyblasty), tím vznikají rožně

· koruna je na okraji roztřepená

· ve vnitřku koruny je větvení a tím i olistění poměrně husté

· až do tohoto stupně vitality převažují na okraji koruny ještě přímé a průběžné hlavní osy vrcholových pupenů

Stupeň vitality 2 – fáze stagnace

· všechny výhony včetně vrcholových tvoří pouze krátké výhony

· prakticky ustává větvení a výškový přírůstek stromu

· rovné a průběžné větve na okrajích koruny chybí a jsou nahrazeny pařátovitými větvemi

· řetízky krátkých výhonů s chomáčem listů na konci se za vegetace snadno lámou

· vnitřek koruny je nápadně prosvětlen a listy nahloučeny v tenké vrstvě na okraji koruny a chomáčovitě uspořádány

· vzniká štětkovitá struktura s většími mezerami v koruně

Stupeň vitality 3 – fáze rezignace

· vylamují se větší větve 

· odumírají celé partie koruny včetně vrcholové části

· pokračuje prosvětlování zbývajících částí

· koruna se rozpadá na izolované dílčí části

Stupeň vitality 4 – FÁZE MORIBUNDACE (DOŽÍVÁNÍ) (doplnil Smýkal)

· pokračuje úbytek výhonů a listů na zbývajících částech koruny

· pokračuje úbytek živých větví na zbývajících částech koruny

· odumírá celý strom (dřevina)

· projevy destrukce dřeviny, velké osídlování saprofytickými houbami a „dřevokazným hmyzem“

· časté projevy rozkladu dřeva na celém jedinci
10. Sadovnická hodnota (třída) - hodnoceno podle studijního materiálu, dle: Machovec, J., 1973: Sadovnická dendrologie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. ISBN neuvedeno.
5 bodů - dřeviny absolutně zdravé, nepoškozené, tvarem i celkovým habitem koruny odpovídající druhu, zavětvené až k zemi, velikostně již plně rozvinuté, avšak ještě v plném růstu a vývoji.  Do této kategorie patří dřeviny, u nichž je vzhledem k předpokládané délce dosahovaného stáří předpoklad, že mohou svou sadovnicko-krajinářskou funkci plnit ještě po řadu desetiletí. Při řešení prostoru, na němž se takto vyhodnocené dřeviny nacházejí, je třeba vycházet ze zásady, že je třeba je zachovat v maximální možné míře, i za cenu změny kompozice projektu popř. přerušení plánované zástavby. 

4 body - zdravé dřeviny, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu nebo kultivaru, v celkovém habitu nejvýš jen nepatrně narušené nebo poškozené. Velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně polovinu těch rozměrů, které jsou na daném stanovišti schopny maximálně vytvořit. Stejně jako v předcházejících kategorii musí mít dřeviny předpoklad rozvoje pro řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality. Rovněž tyto stromy se musí chránit v maximálně možné míře a k jejich odstranění přistupujeme jen ve zcela výjimečných případech. 

3 body - dřeviny zdravé, resp. jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, kteří by se mohli rozšiřovat. Dřeviny v této kategorii se mohou tvarově lišit i velmi podstatně od původního typu. Tato odlišnost však nesmí ohrožovat statickou bezpečnost stromu.  Patří sem rovněž dřeviny tvarově i vzhledově typické, avšak dosud menšího vzrůstu, který nedosahuje poloviny normálních rozměrů daného druhu na posuzovaném stanovišti. Také u této kategorie musí být předpoklad dlouhodobého rozvoje. Je u nich možno předpokládat, že si svoje zařazení dlouhodobě udrží nebo se budou rozvíjet a dosáhnou i vyššího počtu bodů. Při řešení kompozice z těchto dřevin vycházíme, avšak v případě nutnosti je podřídíme kompozici. 

2 body - dřeviny značně poškozené na habitu bez předpokladu zlepšení situace, dřeviny staré a málo vitální, postupně prosychající, s dutinami, případně i jinak silně poškozené. Předpoklady dalšího vývoje jsou značně omezené, jak v čase, tak i v kvalitě a nelze u nich předpokládat zlepšení jejich stavu. Nesmí to být dřeviny ohrožující bezpečnost lidí nebo porostů. Při výhledových úpravách porostů se počítá s jejich postupným odstraněním. Výjimky tvoří dřeviny mimořádné dendrologické hodnoty, památné dřeviny, chráněné stromy, popřípadě malebná torza odumírajících stromů, které jsou provozně bezpečné a nechávají se na dožití. Toto ohodnocení by měli dostat i stromy invazních druhů, u kterých hrozí nekontrolované šíření v krajině.  

1 bod - dřeviny velmi silně poškozené, nemocné, silně napadené škůdci, zvláště takovými, kde hrozí jejich nebezpečí šíření na ostatní porosty, dřeviny odumírající a odumřelé, dřeviny bezprostředně ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku, dřeviny, které svou existencí poškozují kvalitu cennějších exemplářů. Takovéto dřeviny je nezbytné okamžitě nebo v nejbližší možné době odstranit. 

Stromy (prakticky) bez projevů fyziologické vitality, popřípadě vyvrácené nebo zlomené. Případná schopnost zregenerovat nadzemní část jedince výmladky z báze kmenu nebo kořenů není brána v úvahu, protože se z pohledu funkce v zahradní a krajinářské tvorbě jedná o „nového jedince“. 
11. Popis dřeviny 

Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Hodnoceny jsou hlavní defekty na jednotlivých částech stromu, jež přímo ovlivňují biomechanickou vitalitu. V hodnocení jsou parametry ovlivňující biomechanickou vitalitu popsány slovně. Součástí hodnocení biomechanické vitality je hodnocení provozní bezpečnosti. Provozní bezpečnost byla hodnocena na základě vizuálních metod hodnocení. Součástí hodnocení není odolnost proti vývratu (není zjistitelná bez přístrojových metod). U diskutabilních případů bude nutné provést detailní hodnocení provozní bezpečnosti pomocí metody SIA, přístrojových metod apod.
12. Suché větve v koruně 
U koruny je navíc hodnoceno % množství suchých větví. Hodnota pohybující se do 5% označuje normální stav.
13. Dopadový terč 
Hodnotí strom z hlediska prostorové lokalizace a nebezpečnosti pro své okolí v případě jeho selhání. Nebezpečnost se hodnotí na základě provozu v jeho okolí přítomnosti objektů a míry pravděpodobného poškození majetku či zdraví osob.
0 - lokalita v blízkosti obytných budov či staveb s velkým provozem, místa s pohybem většího množství lidí

zvláště dětí, rychlostní komunikace apod.

1 – lokalita v blízkosti objektů s malou návštěvností, komunikace, hlavní parkové cesty apod.

2 - lokalita s nízkým a nepravidelným provozem s technickými objekty malého významu, lokality sousedící s pozemkem, na kterém by mohl případný pád způsobit škodu

3 – lokalita s náhodným provozem bez přítomností objektů
14. Návrh pěstebních a technologických opatření – uvedení nutných zásahů u daného jedince
	Seznam technologií při ošetřování stromů dle doporučení Sekce péče o dřeviny ISA, SZKT

	
	
	
	
	

	Kácení stromů
	
	
	

	Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek. Je doporučené, aby kácení stromů rostoucích mimo les vždy realizovala odborná arboristická firma pomocí proškolených pracovníků.

	
	
	
	
	

	Doplňkové údaje : 
	
	
	

	
	taxon stromu (rozdělení jehličnany / listnáče)
	
	

	
	průměr kmene na pařezu
	
	

	
	sklon svahu na němž strom roste
	
	

	
	
	
	
	

	Kód
	Subkód
	Popis položky
	Číslo ceníkové položky
	Kód dle systému Viridis

	KS
	SK
	Směrové kácení
	112 10-11
	0a

	
	SP
	Směrové kácení s přetažením
	112 10-31
	0b

	
	PK
	Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí koruny
	
	

	
	ZP
	Kácení ve ztížených podmínkách postupné s nutností spouštění částí kmene a koruny
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Odstranění pařezu
	
	
	

	Odstranění pařezu pokáceného stromu odfrézováním až do hloubky 500 mm. Bez zasypání jámy vzniklé frézováním.

	
	
	
	
	

	Doplňkové údaje : 
	
	
	

	
	plocha kmene na pařezu
	
	

	
	
	
	
	

	Kód
	Subkód
	Popis položky
	Číslo ceníkové položky
	Kód dle systému Viridis

	OP
	x
	Odstranění pařezu frézováním
	111 20-31
	x

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Řez stromů
	
	
	

	Řez stromů realizovaný s využitím výškové techniky (hydraulická plošina či stromolezecká technika) spolu s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m a složením na hromady. 

	
	
	
	
	

	Doplňkové údaje : 
	
	
	

	
	výška stromu
	
	

	
	
	
	
	

	Kód
	Subkód
	Popis položky
	Číslo ceníkové položky
	Kód dle systému Viridis

	RV
	 
	Výchovný řez - řez mladého stromu za
účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je
založení tvarově charekteristické koruny pro
daný druh či kultivar a přizpůsobení
funkčním požadavkům stanoviště (např.
úpravou podchodné, podjezdné výšky,
redukcí koruny směrem k budovám,
veřejnému osvětlení či jiným překážkám.),
	184 80-531
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Doplňkové údaje : 
	
	
	

	
	ideální plocha koruny (vypočtená dle průmětu koruny, výšky stromu, výšky nasazení koruny)

	
	více než 25% plochy vymezené okapovou linií obsahuje překážky 
	

	
	
	
	
	

	Kód
	Subkód
	Popis položky
	Číslo ceníkové položky
	Kód dle systému Viridis


Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení

zdravotního stavu stromu. Odstraňují se

především větve suché, vitalitně oslabené,

nevhodné z hlediska architektury koruny,

křížící se, infikované či napadené škůdci,

rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To

vše při zachování charakteristického habitu

daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší

	cíle řezu bezpečnostního.
	184 80-52             184 80-59
	2a, 2b, 2c

	RR
	 
	Redukční řez – řez zmenšující objem
koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje
řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově
charakteristického habitu ošetřovaného
jedince a maximálním přizpůsobení velikosti
a tvaru koruny funkčním požadavkům
stanoviště
	 
	3a, 3b, 3c

	
	SP
	Redukční řez směrem k překážce
	 
	

	
	OR
	Redukční řez obvodový za účelem snížení
těžiště koruny za účelem stabilizace stromu
	 
	

	
	SP
	Sesazovací řez (hluboký řez kosterního
větvením který výrazně převyšuje
obvodovou redukci – možné realizovat
výhradně u krátkověkých dřevin s výbornou
kmenovou výmladností – vrby, topoly)
	 
	

	
	PV
	úprava podchodné/podjezdné výšky
	 
	 

	RB
	 
	Bezpečnostní řez – odstraňování suchých
větví s průměrem nad (3) 5 cm vč.,
(stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými
staticky významnými defekty, které
bezprostředně ohrožují provozní
bezpečnost. Odstraňování větví
zavěšených či zlomených. Neřeší
komplexní statické poměry celého stromu
(možnost vývratu, zlomu kmene či velkých
kosterních větvení).
	184 80-51
184 80-59
	4

	RT
	 
	Tvarovací řez korun stromů (účelem tohoto
typu řezu je pravidelná redukce celého
objemu sekundární koruny)
	 
	5a

	
	HL
	Pravidelný řez na hlavu
	 
	

	
	CP
	Pravidelný řez na čípek
	 
	

	
	ZZ
	Znovuzapěstování přerostlého tvarovacího
řezu (se selektivním ponecháním delších
výhonů nad původní úrovní tvarování)
	 
	5b

	RPB
	 
	„Přírodě blízké“ ošetření koruny stromů –
speciální zásah do korun senescentních
stromů zaměřený nejen na stabilizaci stromu
a podporu jeho regenerace, ale i na podporu
jeho kolonizace doprovodnými organismy
(hmyz, houby apod.). Realizaci je nutné
svěřit kompetentní arboristické firmě.
	 
	6a, 6b, 6c

	
	
	
	
	

	Bezpečnostní vazby
	
	

	Instalace bezpečnostních vazeb na staticky oslabené stromy. Úkon zahrnuje jak veškerý instalační materiál, tak i vlastní umístění vazby v koruně. 

	
	
	
	
	

	Doplňkové informace : 
	
	

	
	počet vazeb
	
	

	
	
	
	
	

	Kód
	Subkód
	Popis položky
	Číslo ceníkové položky
	Kód dle systému Viridis

	VD
	 
	Instalace bezpečnostní vazby dynamické
ze syntetických materiálů nepředepjaté
	 
	A1, A2

	
	H
	Horní úroveň víceúrovňové vazby
	 
	

	
	D
	Dolní úroveň víceúrovňové vazby
	 
	

	VS
	 
	Instalace bezpečnostní vazby statické
předepjaté
	 
	 

	
	H
	Horní úroveň víceúrovňové vazby
	
	

	
	D
	Dolní úroveň víceúrovňové vazby
	
	

	VK
	 
	Kontrola již instalované vazby – detailní
kontrola nosných prvků vazby s úpravou
nikoli náhradou
	 
	A11, A12

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Speciální ošetření mladých stromů
	
	

	Zásahy realizované v opodstatněných případech na mladých stromech, vymykající se běžné povýsadbové péči nebo nahrazující nedostatky při její realizaci. 

	
	
	
	
	

	Kód
	Subkód
	Popis položky
	Číslo ceníkové položky
	Kód dle systému Viridis

	OKT
	 
	Odstranění kotvení případně odstranění

(uvolnění) bandáže kmene
	184 50-311
	 

	OUV
	 
	Oprava / odstranění úvazku vysazeného
stromu
	 
	 

	OVB
	 
	Odstranění výmladků vyrůstajících kolem
báze kmene.
	 
	 

	TAH
	 
	Prověření statických poměrů stromu
přístrojovou metodou tahových zkoušek
	 
	 

	
	K
	Realizace kompletního testu (odolnost proti
vývratu, zlomu a torznímu zatížení)
	
	C1

	
	V
	Realizace testu v oblasti odolnosti proti
vyvrácení
	
	C2

	IST
	 
	Inspekce stavu stromu pomocí
stromolezecké techniky
	 
	 

	HRO
	 
	Instalace / kontrola hromosvodu
	 
	 

	STR
	 
	zakrytí dutiny (instalace stříšky, příp.
oprava stříšky již instalované)
	 
	 

	
	
	
	
	

	Zdroj:
	
	
	
	

	http://www.arboristika.cz/images/stories/odborne_texty/nov_seznam_technologi_0910.pdf
	

	
	
	
	
	


Vypracovala: Ing. Lucie Bednářová




Lysá nad Labem, 2.3.2015
4. TABULKA INVENTARIZACE DŘEVIN
	Popis zakázky:
	Inventarizace zeleně
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo realizace:
	Zahrada MŠ Studánka, p.č. 95/15, k.ú. Markvartice v Podještědí
	
	
	

	Pořadové číslo
	Název taxon
	Obvod kmene /cm/
	Výška (m)
	Výška nasazené koruny (m)
	Průměr koruny /m/, plocha keřů /m2/
	Vývojové stádium
	Zdravotní stav
	Fyziologická vitalita
	Sadovnická hodnota
	Poznámka
	suché větve v koruně max do X%
	Dopadový terč 
	Návrh opatření 

	1
	Salix caprea 
	 
	4
	 
	6,5
	b
	1
	1
	3
	keřovitý tvar stromu, zapěstovaný ze sekundárních větví
	5
	0
	BO

	2
	Cupressocyparis x leylandii
	90
	7
	2
	3
	b
	1
	2
	3
	zapojená koruna, průběžný, symetrický, odstraněné spodní větve
	5
	0
	BO

	3
	Cupressocyparis x leylandii
	93/74
	10
	2
	3
	b
	1
	2
	3
	dvojkmen, zapojená koruna, průběžný, symetrický, odstraněné spodní větve, odstraněné spodní větve
	5
	0
	BO

	4
	Cupressocyparis x leylandii
	103
	11
	2
	3
	b
	1
	2
	3
	zapojená koruna, průběžný, symetrický, odstraněné spodní větve
	5
	0
	BO

	5
	Cupressocyparis x leylandii
	54/48
	9
	2
	3
	b
	1-2
	2
	3
	dvojkmen, prořídlá koruna, průběžný, symetrický, odstraněné spodní větve
	10
	0
	BO

	6
	Cupressocyparis x leylandii
	69/65
	11
	2
	3
	b
	1
	2
	3
	dvojkmen, zapojená koruna, průběžný, symetrický, odstraněné spodní větve
	5
	0
	BO

	7
	Picea pungens ´Glauca´
	96
	12
	2
	4
	b
	1
	1
	3
	zapojená koruna, průběžný, symetrický, odstraněné spodní větve
	5
	0
	BO

	8
	Picea pungens ´Glauca´
	96
	10
	2
	4
	b
	1
	1
	3
	zapojená koruna, průběžný, symetrický, odstraněné spodní větve, kořenové náběhy
	5
	0
	BO

	9
	Picea pungens ´Glauca´
	90
	11
	2
	4
	b
	1
	1
	3
	mírně vychýlený, zapojená koruna, průběžný, symetrický, odstraněné spodní větve
	5
	0
	BO

	10
	Betula pendula
	114/104
	20
	3,5
	16
	c
	1
	2
	3
	dvojkmen, zapojená koruna, průběžný, kodominantní větvení
	5
	0
	BO

	11
	Pinus nigra
	64
	5
	2
	4
	b
	2
	1
	2
	poškozený kmen, vychýlený, jednostranná koruna, tlakové větvení, podrůstající
	5
	0
	BO

	12
	Betula pendula
	110
	20
	4
	16
	c
	1
	2
	3
	kořenové náběhy, tlakové větvení, szrostlý
	10
	0
	OSV

	13
	Picea pungens ´Glauca´
	74
	10
	2
	4
	b
	1
	1
	3
	konkurující, podrůstající
	5
	0
	BO

	14
	Picea pungens ´Glauca´
	90
	11
	2
	4
	b
	1
	1
	3
	kořenové náběhy, symetrický
	5
	0
	BO

	15
	Pinus nigra
	110
	10
	2
	4
	b
	1
	1
	3
	vychýlený, tahové větvení,
	5
	0
	BO

	16
	Pinus nigra
	112
	9
	2
	4
	b
	1
	2
	3
	průběžný
	10
	0
	OSV

	17
	Pinus nigra
	84
	10
	2
	4
	b
	1
	2
	3
	prořídlá koruna, průběžný
	15
	0
	OSV

	18
	Pinus sylvestris
	79
	11
	2
	3
	b
	1
	1
	3
	jednostranná koruna, vychýlený, tlakové větvení
	5
	0
	BO

	19
	Betula pendula
	176/98
	20
	1,5
	16
	c
	1
	2
	3
	dvojkmen, tlakové i tahové větvení, hodnotná solitéra
	5
	0
	BO

	20
	Pinus sylvestris
	136
	15
	2
	6
	c
	1
	1
	3
	rozvětvená koruna, kořenové náběhy
	5
	0
	BO

	21
	Pinus sylvestris
	119
	15
	2,5
	6
	c
	1
	1
	3
	zapojená koruna
	5
	0
	BO

	22
	Pinus sylvestris
	129
	15
	2,5
	6
	c
	1
	1
	3
	jednostranná koruna, vychýlený, poškozený terminál
	5
	0
	BO

	23
	Picea pungens ´Glauca´
	101
	12
	3
	5
	b
	1
	1
	3
	mírně vychýlený, symetrický, kořenové náběhy
	5
	0
	BO

	24
	Betula pendula
	67/44
	20
	3
	4
	b
	1
	2-3
	3
	mírně vychýlený, jednostranná koruna, zapojený do skupiny, poškozený kmen
	10
	0
	OSV

	25
	Betula pendula
	94
	20
	3
	3
	b
	1
	2-3
	3
	mírně vychýlený, jednostranná koruna, zapojený do skupiny
	5
	0
	BO

	26
	Betula pendula
	71/57
	20
	3
	3
	b
	1
	2-3
	3
	mírně vychýlený, jednostranná koruna, zapojený do skupiny, dvojkmen
	5
	0
	BO

	27
	Betula pendula
	70/51
	20
	3
	3
	b
	1
	2-3
	3
	vychýlený, jednostranná koruna, zapojený do skupiny, dvojkmen
	5
	0
	BO

	28
	Betula pendula
	128
	20
	3
	16
	b
	1
	2
	3
	dvojkmen, zapojená koruna
	10
	0
	OSV

	29
	Rosa canina
	 
	1,8
	 
	3
	a
	1
	0
	2
	náletový jedinec
	5
	0
	odstranění z kompozič-ních důvodů

	30
	Forsythia intermedia
	 
	2
	 
	1,5
	a
	1
	0
	2
	nevzhledná solitéra
	5
	0
	odstranění z kompozič-ních důvodů

	31
	Fagus sylvatica
	 
	1,5
	 
	3
	a
	1
	0
	3
	zdařile zapěstovaná, udržovaná liniová výsadba
	5
	0
	BO

	32
	Thuja plicata ´Zebrina´, Thuja occidentalis ´Smaragd´, Pinus mugo, Juniperus communis ´Sentinel´
	 
	1,5
	 
	7
	a
	2
	0
	2
	liniová výsadba, nezdařile zapěstovávaný živý plot, narušení habitu jedinců, nevhodně zvolené druhové složení
	5
	0
	odstranění z kompozič-ních důvodů

	33
	Forsythia intermedia
	 
	2,5
	 
	1,5
	a
	2
	2
	2
	nenvzhledný, nezapěstovaný, vyvětvený
	5
	0
	odstranění z kompozič-ních důvodů

	34
	Forsythia intermedia
	 
	2,5
	 
	1,5
	a
	2
	2
	2
	nenvzhledný, nezapěstovaný, vyvětvený
	5
	0
	odstranění z kompozič-ních důvodů

	35
	Forsythia intermedia
	 
	2
	 
	2
	a
	2
	2
	2
	nenvzhledný, nezapěstovaný, vyvětvený
	5
	0
	odstranění z kompozič-ních důvodů

	36
	Thuja sp.
	 
	12
	 
	5
	b
	1
	2
	3
	průběžný, zapojený
	5
	0
	BO


	Popis zakázky:
	Odstranění pařezů

	
	

	Pořadové číslo
	Průměr kmene na řezné ploše /cm/

	P1
	

	P2
	

	P3
	

	P4
	

	P5
	

	P6
	

	P7
	

	P8
	



