                                                                                                                                       Příloha 1

Oprava počtu oken u položek č. 5, 6, 7, ostatní zůstává v platnosti, v ostatních přílohách byly počty uvedeny správně.
[bookmark: _GoBack]

Byty    
                                                                                                                          
položka č.1.
Okno Velké             96 Ks
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/okna/11.jpg]    Výška : 150 cm
    Šířka   : 145 cm         Šířka :   95 cm             
    Šířka celkem :  240 cm
    Parapety :  vnější ,vnitřní


položka č.2.
Okno malé              24 Ks
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/okna/04.jpg]                     Výška  :  150 cm
                     Šířka    :  120 cm  
                     Parapety :  vnější ,vnitřní



Společné prostory
položka č.3.
Vchodové dveře      5 Ks  (č.p. 322,323,324,325,326)
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/svetliky/05.jpg] 
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/dvere/standard/S21.jpg]  Výška           :  250 cm
  Výška dveří  :  210 cm              
  Šířka dveří    :    90 cm               
  Šířka celkem : 160 cm
  Dolní díl 1/3 vstupních dveří plná deska



položka č.4.
Vchodové dveře      1 Ks  (č.p. 321)
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/svetliky/05.jpg] 
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/dvere/standard/S21.jpg]  Výška           :  240 cm
  Výška dveří  :  210 cm               
  Šířka dveří    :  90 cm               
  Šířka celkem : 155 cm
  Dolní díl 1/3 vstupních dveří plná deska
  



položka č.5.
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/okna/02.jpg]Okno Chodba            42 Ks  (chybně uvedeno 70 ks)
              Výška : 60 cm.
              Šířka   : 120 cm.
                                              Parapety :  vnější, vnitřní zednické zapravení- keramický obklad 

Sklepní prostory
položka č.6.
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/okna/13.jpg]Okno sklep třídílné    24 Ks  (chybně uvedeno 40 ks)
        Výška : 60 cm
        Šířka   : 180 cm
                                                      Parapety :  ne pouze zednické zapravení
                                                      Sklo kůra
položka č.7.
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/okna/07.jpg]Okno sklep dvoudílné 6 Ks  (chybně uvedeno 10 ks)
                 Výška : 60 cm
                 Šířka   : 120 cm
                                                      Parapety :  ne pouze zednické zapravení
                                                      Sklo kůra



Prostory domovníka
položka č.8.
Okno dvoudílné 4 Ks
[image: http://www.oknamacek.cz/img/kalkulace/okna/07.jpg]                     Výška vrchního okna: 175 cm
                     Výška celková: 236 cm
                     Šířka   : 145 cm
                     Parapety :  vnější ,vnitřní
                     Sklo kůra s bezpečnostní folií



položka č.9.
dveře vstupní jednodílné 1 Ks
[image: dřevěné vstupní dveře Standard]                         Výška : 202 cm
                         Šířka   : 100 cm
                         Dolní díl 2/3 vstupních dveří plná deska 
                         Sklo kůra s bezpečnostní folií 
 





Pro výrobu je nutno zaměření odborným pracovníkem z dodavatelské firmy !
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