MĚSTO MIMOŇ
Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III


	VÁŠ DOPIS ZN.:
	
	
	
	
	
	

	ZE DNE:
	
	
	
	
	
	

	ČJ.:
	MUMI        /2012
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VYŘIZUJE:
	Pavel Škubal
	
	
	
	
	

	TEL.:
	487 805 092
	
	
	
	
	

	FAX:
	487 805 044
	
	
	
	
	

	E-MAIL:
	[bookmark: _GoBack]skubal@mestomimon.cz
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DATUM:
	21.11.2012
	
	
	
	
	




Dodatečné informace č. 5 k zadávacímu řízení na ,,Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 – 2017“ 


1. V bodu 2.1. Preventivní údržba je uvedena komplexní údržba všech stožárů 867 ks, ve výkazu výměr jich uvádíte 862 ks.
V doplněné zadávací dokumentaci je toto chyba opravena a veškeré změny v ZD jsou vyznačeny. Tato chyba byla způsobena nepřesnostmi v podkladech tj ve stávajícím pasportu VO.

1. V bodu 2.1. Preventivní údržba je uvedeno natírání stožárů 30 ks/rok, ve výkazu výměr jich uvádíte v textu 50 ks/rok, v tabulce potom 30 ks.
Příloha č.3 výkaz výměr byla opravena, skutečně zadavatel požaduje nátěr 30 ks ocelových sloupů, změna v příloze č. 3 je vyznačena.

1. V bodu 2.2. Pravidelná údržba je uvedeno, že cena bude vypočítána na základě ocenění jednotlivých položkových rozpočtů a ceníků elektromontážních a souvisejících prací předaných objednatelem. V této souvislosti, pokud by měly být jednotlivé položky ve výkazu výměr pod listem „pravidelná údržba“ oceněny dle příloh, tj. oceňovat práci + materiál, chybí v „ceníku elektromontážních a souvisejících prací“ tyto položky:
Cena materiálu :
1. Dvířka
1. Halogen
1. Kryt svítidla 
1. Tlumivka 125 W
1. Tlumivka 150 W
1. Tlumivka 250 W
1. Tlumivka 70 W
1. Výbojka 150 W
1. Výbojka 350 W
1. Výbojka HQI-E
1. Výbojka PH
1. Zapalovač TR10
1. Zapalovač TR11
1. Zářivka 24 W
1. Zářivka 48 W
   
Ceník Elektromontáží
1. Montáž výměny dvířek
1. Montáž výměny krytu svítidla
1. Montáž výměny výbojky
1. Montáž výměny tlumivky
1. Montáž výměny zapalovače, apod.

Vzhledem k častým dotazům ohledně technické specifikace pravidelné údržby, zpracoval zadavatel konkrétní příklad ročního plnění. Výkaz výměr se rozšířil o listy „Celkem pravidelná údržba“ „materiál pravidelná údržba“ a „montáž pravidelná údržba.“ Do listů materiál a montáž uchazeč doplní jednotkové ceny do žlutě vyznačených buněk. Výsledné ceny se vygenerují již sami. Do přílohy č. 3 jsou navíc v listě vánoční osvětlení doplněny fotky používaného vánočního osvětlení.

Barva RAL 6005
V ceníku tj. v příloze č. 4 k zadávací dokumentaci je uvedena barva ZINGA, jelikož se tato barva nevyrábí v jiných odstínech a požadavkem zadavatele je sjednocení zhledu městského mobiliáře byl v zadávací dokumentaci použit odstín RAL 6005. Z tohoto důvodu byla barva ZINGA nahrazena syntetickou venkovní barvou na kov ve stanoveném odstínu viz. upravená příloha č. 4. 

V případě, že nejsou definovány montáže na jednotlivé komponenty, není nikde v tabulce k ocenění obecně za 1/hod. elektromontážních prací při výměně komponentů na svítidle apod.
Tato položka byla doplněna do přílohy č. 4


S přáním hezkého dne


Pavel Škubal 
Vedoucí ORM
