1) provedení spárování v rozsahu 453 mb – spárování nového zdiva je součástí dodávky prací na jejich přezdění 
 - spár je ve zdivu v součtu víc
 - některé se ponechají bez úprav ?
 - nutno upřesnit způsob spárování - do líce, zapuštěná – do líce 
 - upřesnit materiál na spáry - cementová, vápenná, speciální, probarvená – vápenocementová malta 

2) zadání neřeší sanaci trhlin ve zdivu - nutno injektovat, prozdít – nebude sanováno 
 
3) zadání neší dilatace zdiva - dilatační spáry se objeví i po opravě – není řešeno 

4) pískovce na dozdění části zdi ze zdroje investora jsou stejných rozměrů jako stávající a mají stejný povrch ? – ne 

5) některé části zdi bude nutno přezdít cca 5-10 m2, ve VV uvažováno pouze 0,62 m3 – uvažováno pouze 0,62 m3

6) ve VV uveden výkop pro nový základ 
- je uvažován pod částí vyzděnou z tvárnic - ano
- stávající zeď z tvárnic má určitě základ a ten se buď vybourá nebo ponechá ? – uvažováno že základ pod tvárnicovým zdivem není.
- pokud se vybourá jde o bourání základů ve výkopišti – pokud základ pod tvárnicovým zdivem bude rozhodne se na místě o dalším postupu 

7) kdo zajistí likvidaci zeleně kolem zdi – investor 

8) je potřeba upřesnit způsob provedení vnitřní strany zdi
 - ve VV chybí - osekání stávajících omítek – aplikace bude na stávající povrch 
                         - odvoz a likvidace suti - chybí obecně pro celou stavbu ( bour zdi, odspárování, likvidace nepoužitelného materiálu) – součástí položek 
                         - odbourání popř likvidace náhrobků, přizdívek, dozděných pilířků, obkladů, pamětních desek
 - jak budou řešeny velké nerovnosti zdiva
 - není řešeno odvlhčení zdi
 - omítka je uvažována MVC - nebude mít dostatečnou trvanlivost a odolnost proti vzlínající vlhkosti - má to tak být - ano

9) stříšky zdiva
 - jak mají v finále vypadat - některé jsou vyspraveny cementem, některé poškozené - 
 - bude dostatek stříšek
 - bude provedena hydrofobizace
 - nejsou okapnice - stékající voda bude poškozovat nové povrchové úpravy

10) bude k dispozici zdroj vody a elektro ? –  zdroj vody - ano ze hřbitova, elektro - ne 

11) jak je to s památkovou ochranou a archeologickým dozorem při výkopech – není kulturní památkou
