 
[bookmark: _GoBack]„ Výběr dodavatele na výměnu planěk u balkónů – Ploužnice 339-348, Mimoň“

Prosím o upřesnění plotovek:
1. Plotovky mají být z plného nebo dutého profilu?
1. Mohou být plotovky z recyklátu?
1. Plastové nebo dřevoplastové plotovky jsou vyráběny ve standardních rozměrech.Vámi požadované rozměry se nevyrábí. Jaké rozměry máme ocenit?
1. V jaké výšce od podlahy na balkonech se nacházejí rýgle (vodorovné prvky) z jekl.profilů?
1. Prosím o rozměry/dimenze jekl.profilů/rýglů.
1. V zadávacích podmínkách je v požadavcích bod 4. minimální roztažnost plastu. Jaká je dle zadání minimální roztažnost plastu? 


Odpovědi:
1) Profil jsme neurčovali, požadujeme pevnost materiálu
2) Plotovky mohou být z recyklátu , je to v zadání poptávky
3) Na balkón, který má daný rozměr požadujeme výměnu stávajících dřevěných latí za plastové, nevadí, že máte jiný rozměr, Mezery mezi plaňkami musí odpovídat bezpečnostní normě. Je nutné spočítat, aby to stávající jekl udržel, a aby nedošlo k prohnutí. Dále je nutno počítat z již stávajícími otvory z dřevěných latí.
4)  1. jekl je ve výšce 100 mm nad podlahou, 2. jekl ve výšce 1100 mm nad podlahou
5)  Jekl má rozměr 40 x 40mm
6) Minimální roztažnost plastu jsme konkrétně neuváděli, jde především o to, aby se již připevněné plaňky teplem nezkroutily.


