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[bookmark: _GoBack]Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na ,,Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni - II"

Dotaz 1: 

při vypracovávání nabídky na akci: „Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni“ jsme nenašli podklady pro řádné nacenění vzduchotechniky.
Ve výkazu výměr je položka č. 158 – Montáže vzduchotechnických zařízení. Je zde uvedena úprava vzduchotechniky + montáž rekuperačních jednotek v kuchyni jako komplet.


Odpověď: Tuto položku všichni nacení nulou nebude se naceňovat ani realizovat. 

Dotaz 2:
Dotaz k VŘ „Zlepšení tepelné ochrany DD v Mimoni“ – v PD jsme nenašli projekt na úpravu vzduchotechniky -rekuperaci. Žádáme o doplnění do PD.
Odpověď: Tuto položku všichni nacení nulou nebude se naceňovat ani realizovat.

Dotaz 3: 
	Dotaz k VŘ „Zlepšení tepelné ochrany DD v Mimoni“ – v PD nejsou podle firem, které se zabývají realizací dostatečné informace o instalaci solárních panelů k ohřevu TUV. Existuje nějaký projekt? Žádáme o doplnění do PD.
Odpověď: Z důvodu zpracování nového energetického auditu není nutné instalovat solární panely. Tuto položku všichni nacení nulou.   

Dotaz 4: 
1. V oddílu zemní práce chybí položka naložení výkopku na odvoz na skládku
1. Položka vyjadřující uložení sypaniny na skládku – poplatek by měl být v tunách
1. Položka štěrkopísek+15% na zhutnění je materiál nebo práce? Materiál by měl být v tunách ne v m3
1. Položka Drenážní folie – je materiál drenážní folie s geotextilií nebo není? Drenážní folie bude vč. příslušenství (odvětrávací lišta, kotvy?)
1. Svislé konstrukce – není zde jasná jaká tl. betonových tvárnic má být použita, není specifikována výztuž
1. U položky vybourání litého asfaltu/zámkové dlažby - tato položka by měla být rozdělena na bourání litého asfaltu vč. uložení na skládku, řezání asfaltu, dále by měla být samostatná položka demontáž a montáž zámkové dlažby
1. Zateplení fasád – omítka silikátová,  zatřená nebo škrábaná? – jaká hrubost?Upřesnit.
1. V položkách zateplení fasád nejsou popsány použité lišty, je potřeba vypsat celkové provedení detailů u KZS.

Odpověď: 
1. Jedná se agregovanou položku je obsaženo v položce 132301202.  
1. Uvedená položka může být i v m3
1. Štěrkopísek + 15% na zhutnění je materiál. 
1. Ano je včetně fólie a obsahuje veškeré příslušenství. 
1. Betonové tvárnice 200 mm viz. projektová dokumentace
1. Jedná se o agregovanou položku  
1. Omítka silikátová 02 (zatřená)	
1. Lišty včetně příslušenství. 

Dotaz 5: 

- jak bylo řečeno – položky Úprava vzduchotechniky, Instalace solárních panelů bude oceněno nulou?
- Položka – Úprava ÚT nebude také zahrnuto v zakázce?
- Upřesnění ETICS – opravdu grafitový EPS? zátky hmoždinek EPS? Jak dlouhé hmoždinky?
- Upřesnění použité omítky – zrnitost tedy 2 mm?
- Anglické dvorky – zvolení vhodné izolace
- Upřesnění výplní otvorů – jaké vlastnosti, bude provedena oprava vstupních dveří?
- Ozdobné prvky fasády – detail provedení ETICS v místech ozdobných prvků, jak provést montáž nových fasádních prvků (jaký typ prvků a jejich povrchová úprava)
 - Vnitřní zateplení – opravdu bude provedeno dle PD?





Odpověď: 

· Ano
· Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH
· Ano bude grafitový EPS. Jedná se o ucelený systém je nutné realizovat dle tech. listů
· Viz. Dodatečná informace č. 1 
· Viz. Řez C-C bitumenovou stěrkou 
· Viz. Technická zpráva str. 18 a 19, oprava vstupních dveří nebude realizována (není součástí rozpočtu) 
· EPS + Omítka, týká se jen říms, nikoliv ryzalitu a rozet (kulatých květů)
· Ano bude provedena dle PD      
	 
Dotaz 6:
posílám připomínky k zakázce: Zlepšení tepelné ochrany budovy Domova důchodců v Mimoni
1/ co obsahuje položka- Úpravy ÚT / termohlavice - jaké , výměna čeho
2/ položka : Šachta drenážní z betonových dílců na potrubí s lehkým poklopem -ks 6 /je to šest šachet nebo šest skruží/

Odpověď: 
· Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH
· Viz. PD výkres 1.PP – šest šachet 

Dotaz 7:
prosím o doplnění projektové dokumentace s bližší specifikací solárních panelů a ÚT. S dodané dokumentace nejsme schopni správně a přesně ocenit tuto soustavu solárního vytápění.
Odpověď: 
· Viz. Dodatečná informace č. 1
· Položka ÚT bude zahrnuta v zakázce a každý uchazeč jí ocení částkou 265 000 Kč bez DPH

Dotaz 8: 
1) v technické zprávě i v tabulkách je výměna oken za plastová okna v počtu 126 ks, avšak ve výkazu výměr(slepém rozpočtu) nejsou položky vybourání,  osazení, dodávka oken obsaženy.
             Je třeba doplnit.
2) Je třeba upřesnit dodávku a montáž dveří. Je rozpor mezi technickou zprávou(D+M plastových dveří a repase vchodových) a VV kde jsou uvedeny dřevěné dveře.
             Je třeba upřesnit a doplnit.
Odpověď: 
1. Zbývá vyměnit jen okna v suterénu viz. rozpočet. Ostatní okna jsou už vyměněna
1. Vchodové dveře jsou už repasované – nebude se realizovat 
V rozpočtu je rozlišeno vnější dveře – všechny z plastu 
Vnitřní dveře (půda) dřevěná izolovaná

Dotaz 9: 

Dotaz k VŘ „Zlepšení tepelné ochrany DD v Mimoni“č.4
Na prohlídce k VŘ bylo řečeno, že bude vypracován nový výkaz výměr. Bude?


Odpověď: 

Po konzultaci s projektantem a zodpovězení dotazů zaslaných v zakázce ,,Zlepšení tepelné ochrany Domova Důchodců v Mimoni’’ se zadavatel rozhodl ponechat k nacenění stávající výkaz výměr. Žádný další výkaz výměr nebude vypracován.  

 

S přáním hezkého dne





Pavel Škubal
Vedoucí ORM

