OPRAVA  STŘECHY  SE  ZATEPLENÍM,  SPR č.p. 636, MIMOŇ

Plochá střecha:
· Demontáž stávající krytiny – 3x natavený živičný pás + A500H    983,4 m2
· Výměna poškozeného bednění do 20%                                            983,4 m2
· Demontáž zbytků světlíků 1,22m2                                                        38 ks
· Doplnění bednění 1,22m2                                                                      38 ks
· Demontáž hromosvodů pro další použití                                           soubor
· Nové odvětrání ZTI, DN 150                                                                     4 ks
· Glastek 30, přibitý k bednění                                                              983,4 m2
· EPS tvr.150 alt. PIR desky – tl. 160mm, včetně kotvení + kotev   983,4 m2
· Filtek 300                                                                                                983,4 m2
· DEKPLAN 76, 1,8 mm , včetně kotvení  + kotev                               983,4 m2    
Pultová střecha :  
· EPS tvr.150 alt. PIR desky – tl. 160mm, včetně kotvení + kotev   142 m2
· Filtek 300                                                                                                142 m2
· DEKPLAN 76, 1,8 mm , včetně kotvení  + kotev                               142 m2
Atrium stříška :
· Živičný pás s posypem, natavení na stávající podklad                     24 m2    
Copilit stěna :   
· Demontáž stávající stěny                                                                      27,8 m2
· Ošetření a nátěr rámů stěny                                                                27,8 m2
· Dodávka a montáž nové COPILIT stěny                                              27,8 m2
· Oplechování krajů střešních rovin, včetně žlabů r.š.750                 90 mb        
· Oplechování říms r.š. 1200                                                                   83 mb      
· svody – vyústění na terén, dl. 5m  , 10ks                                           50 mb        
· zpětná montáž hromosvodů, nové podpěry, revize                         soubor  
· režie, přesuny hmot a stavebních kapacit, odvoz a likvidace 
odpadů ze stavby                                                                                    soubor
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