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„Ostatní úpravy víceúčelového a dětského hřiště v Kuřívodech - 2014“
Krycí list výkazu výměr
číslo jednací: P1400000006
Rekapitulace výkazu výměr
	
číslo položky
	
Popis položky

	
Cena bez DPH
	
DPH (21%)
	
Celkem s DPH

	1.
	Doplnění obvodové plochy multifunkčního hřiště o umělý trávník včetně sadových obrubníků
	
	
	

	2.
	Dělící oplocení od ZŠ a MŠ včetně branky
	
	
	

	3.
	Ochranná síť podél univerzálního hřiště
	
	
	

	4.
	Sklad sportovního náčiní
	
	
	

	5.
	Úprava svahu  u dětského hřiště
	
	
	

	

	
Celkem:
	
	
	






1. Doplnění obvodové plochy multifunkčního hřiště v Kuřívodech o umělý trávník včetně sadových obrubníků
Popis: Jedná se o doplnění umělého trávníku po vnějším obvodu stávajícího víceúčelového hřiště v Kuřívodech po stávající dřevěné oplocení. Celkový rozsah  trávníku 138 m2, sadové obrubníky v celkovém rozsahu 90 m.
	
číslo položky
	
Popis položky

	
MJ
	
Množství
	
Jednotková cena
	
Cena bez DPH

	1.
	podklad + obruby
	
	
	
	

	
	vytěžení podloží - tl. 03 m - strojně
	m3
	41,40
	
	

	
	naložení a odvoz vytěžené zeminy na skládku, deponie do 1 km
	m3
	41,40
	
	

	
	podklad z kameniva drceného, vel. 32 – 63 mm, tloušťka 15 cm
	m2
	138,00
	
	

	
	podklad ze štěrkodrti, vel. 8 – 16 mm, po zhutnění tloušťka 8 cm
	m2
	138,00
	
	

	

	provedení ze štěrkodrtě, 4 – 6 mm do tloušťky 50 mm
	m2
	138,00
	
	

	
	provedení vrstvy z utažené prosívky
	m2
	138,00
	
	

	
	dodávka sadových obrubníků
	m
	92,00
	
	

	
	dodávka betonu B 12,5
	m3
	4,50
	
	

	
	osazení sadových obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou
	m
	90,00
	
	

	
	umělý trávník, dodávka a montáž sportovního povrchu z umělé trávy, výška vlasu 20 mm včetně vsypu křemičitým pískem
	m2
	138,00
	
	

	2.
	Ostatní náklady spojené s realizací
	%
	
	
	



2. Dělící oplocení od ZŠ a MŠ včetně branky
Popis: Jedná se o dělící oplocení mezi hřištěm a zahradou ZŠ a MŠ. Celková délka oplocení 55 m, výška 1,5 m včetně vstupní zamykatelné branky o šířce 2,1 m umístěné na přístupovém chodníku.
	
číslo položky
	
Popis položky

	
MJ
	
Množství
	
Jednotková cena
	
Cena bez DPH

	1.
	oplocení
	
	
	
	

	
	dodávka pletiva z pozinkovaného drátu 
(případně alugreen), velikost oka 50 x 50 mm, výška 1,5 m včetně 2x zapletený, vodící  a napínací drát
	m
	55,00
	
	

	   
	montáž pletiva
	m
	55,00
	
	

	
	dodávka sloupků, pozinkované, výška 2,1 m, průměr 50 mm
	ks
	20,00
	
	

	
	dodávka plotových vzpěr
	ks
	6,00
	
	

	
	montáž sloupků a vzpěr včetně osazení do betonového lože včetně zemních prací
	ks
	20,00
	
	

	

	dodávka uzamykatelné branky o šířce 2,1 m, výška 1,5 m
	ks
	1,00
	
	

	
	montáž branky včetně osazení do betonového lože
	ks
	1,00
	
	

	
	dodávka držáků podhrabových desek
	ks
	20,00
	
	

	
	dodávka podhrabových desek
	ks
	19,00
	
	

	
	montáž držáků a podhrabových desek včetně úpravy terénu
	ks
	19,00
	
	

	2.
	Ostatní náklady spojené s realizací
	%
	
	
	



3. Ochranná síť podél univerzálního hřiště
                                                                                                                                                                                                                                  Popis: Ochranná síť podél univerzálního hřiště v délce 24,00 m, výška 5,00 m.
	
číslo položky
	
Popis položky

	
MJ
	
Množství
	
Jednotková cena
	
Cena bez DPH

	1.
	ochranná síť
	
	
	
	

	
	dodávka sloupků pro zavěšení ochranné sítě, průměr 60 mm, délka 6 m
	ks
	9,00
	
	

	   
	dodávka ochranné sítě
	m2
	120,00
	
	

	
	montáž sloupků
	ks
	9,00
	
	

	
	montáž ochranné sítě
	m2
	120,00
	
	

	2.
	Ostatní náklady spojené s realizací
	%
	
	
	



4. Sklad sportovního náčiní
Popis: Dodávka případně výroba skladu na sportovní náčiní s uzamykatelným vchodem o půdorysných rozměrech 3 x 4 m, výška po osazení střechy 2,1 m, sedlová střecha, výška hřebene od terénu 3 m, vše ze dřeva osazeného na betonových podložkách.
	
číslo položky
	
Popis položky

	
MJ
	
Množství
	
Jednotková cena
	
Cena bez DPH

	1.
	sklad
	
	
	
	

	
	dodávka a montáž skladu na náčiní
	ks
	1,00
	
	

	   
	dodávka a montáž betonových podložek (30 x 30 x 50 cm)
	ks
	6,00
	
	

	2.
	Ostatní náklady spojené s realizací
	%
	
	
	



5. Úprava svahu u dětského hřiště
Popis: Jedná se o dřevěnou palisádu oddělující stávající svah od dopadové plochy z tlumicího materiálu pod velkým houpadlem, výška palisády 1 m osazená tak, že 0,5 m bude výška nad stávajícím terénem.
	
číslo položky
	
Popis položky

	
MJ
	
Množství
	
Jednotková cena
	
Cena bez DPH

	1.
	úprava svahu
	
	
	
	

	
	dodávka dřevěné palisády s nátěrem proti zemní vlhkosti, 1 m vysoká v délce 10 m
	m
	10,00
	
	

	   
	montáž dřevěné palisády včetně zemních prací a terénních úprav
	m
	10,00
	
	

	2.
	Ostatní náklady spojené s realizací
	%
	
	
	



4

